Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Prise de vue p. balayage

## Prise de vue p. balayage

Vous permet de créer une image panoramique à partir d’images composées.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Prise de vue p. balayage).

1. Alignez l’appareil avec l’extrémité du sujet à prendre et enfoncez complètement le déclencheur.

A : Cette partie ne sera pas enregistrée.

1. Panoramiquez l’appareil jusqu’à l’extrémité du guide (B), en suivant l’indication sur l’écran.

Conseils pour prendre une image panoramique
Panoramiquez l’appareil en arc à une vitesse constante dans le sens indiqué sur l’écran. Les sujets au repos sont plus adaptés à la prise de vue panoramique que les sujets en mouvement.
Rayon le plus court possible.
Sens vertical
Sens horizontal

- Tout d’abord, enfoncez le déclencheur à mi-course afin de pouvoir verrouiller la mise au point, l’exposition et la balance des blancs. Puis enfoncez complètement le déclencheur et panoramiquez ou inclinez l’appareil.

- Si une section avec des formes ou un paysage très variés est concentrée au bord d’un écran, la composition de l’image peut échouer. Dans ce cas, réglez la composition du cadre de sorte que la section soit au centre de l’image, puis effectuez à nouveau la prise de vue.

Remarques

- Si vous ne pouvez pas panoramiquer sur tout le sujet dans le temps imparti, une zone grise se produit sur l’image combinée. Si cela se produit, déplacez plus rapidement l’appareil pour enregistrer une image panoramique complète.

- Plusieurs images étant jointes ensemble, la partie de jointure ne sera pas enregistrée régulièrement.

- Lorsque l’angle total de la prise de vue panoramique et l’angle verrouillé AE/AF sont très différents en ce qui concerne la luminosité, la couleur et la mise au point, la prise de vue ne sera pas réussie. Si cela se produit, changez l’angle verrouillé AE/AF et recommencez la prise de vue.

- Vous ne pouvez pas créer des images panoramiques dans les situations suivantes :

- Vous panoramiquez trop rapidement ou trop lentement.

- Il y a trop de tremblement de l’appareil.

Rubrique associée
Défilement des images panoramiques sur l’affichage
Panorama : taille
Panorama : orient.
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut