Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu personnalisé > Bague de commande

## Bague de commande

Les fonctions fréquemment utilisées peuvent être affectées à la bague de commande.

1. Sélectionnez MENU 2 [Bague de commande] mode souhaité

| Standard | Permet d’affecter les fonctions recommandées pour chaque mode de prise de vue.
| Correction exposition/ISO/Bal. des blancs/Modes créatifs/Effet de photo/Zoom/Vitesse d’obturateur/Ouverture | Permet d’affecter les fonctions de votre choix.
| Non réglé | Les fonctions ne sont pas affectées.

Mode de prise de vue | Fonctions affectées lorsque [Bague de commande] est défini sur [Standard]
(Auto intelligent) | Zoom
(Automatique supérieur) | Zoom
(Programme Auto) | Changement de programme
(Priorité ouvert.) | Ouverture
(Priorité vitesse) | Vitesse d’obturateur
(Exposition manuelle) | Ouverture
(Prise de vue p. balayage) | Orientation de prise de vue
(Sélection scène) | Sélection scène

Remarques

- Lorsque [Mode de mise au point] est défini sur [Direct MFocus] ou sur [MaP manuelle], la fonction affectée à la bague de commande ne peut être rappelée. La bague de commande est alors utilisée pour la mise au point manuelle.

Rubrique associée
Utilisation de la bague de commande
Haut