Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Réglage du mode ENR > Film

## Film

La vitesse d’obturation et l’ouverture peuvent également être réglées en mode Film.

1. Placez le sélecteur de mode sur (Film).

1. Sélectionnez le mode souhaité sur la molette de commande.

- L’écran de sélection de mode ne s’affiche pas si [Guide sél. de mode] est défini sur [OFF].

- Si vous souhaitez sélectionner un autre mode, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez le mode souhaité.

| (Programme Auto) | L’appareil règle automatiquement l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture). Cependant, si vous choisissez de définir d’autres réglages, ceux-ci seront utilisés par l’appareil.
| (Priorité ouvert.) | Permet le réglage manuel de la valeur d’ouverture.
| (Priorité vitesse) | Permet le réglage manuel de la vitesse d’obturation.
| (Exposition manuelle) | Permet le réglage manuel de l’exposition (vitesse d’obturation et valeur d’ouverture).

Rubrique associée
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Éléments du menu de prise de vue d’images fixes non disponibles dans certains modes ENR
Haut