Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation des paramètres MENU (Prise de vue) > Menu Prise de vue d’images fixes > Espace colorim.

## Espace colorim.

Le spectre de reproduction des couleurs, ou le système de représentation des couleurs dans lequel les couleurs sont associées à des nombres est appelé « espace colorimétrique ». Vous pouvez modifier l’espace colorimétrique en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir.

1. Sélectionnez MENU 4 [Espace colorim.] mode souhaité

| sRVB | Espace colorimétrique standard de l’appareil. Utilisez la fonction sRVB pour les prises de vue standards, par exemple si vous souhaitez imprimer vos images sans y apporter aucune modification.
| AdobeRVB | Cette fonction offre un vaste spectre de reproduction des couleurs. Adobe RVB s’avère efficace dans les cas où une grande partie du sujet est vert vif ou rouge vif. Le nom de fichier de ces images commence par «_DSC ».

Remarques

- Adobe RVB est conçu pour les applications et les imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs et l’espace colorimétrique de l’option DCF2.0. L’utilisation d’applications ou d’imprimantes non compatibles risque de se traduire par des images ou des impressions qui ne reproduisent pas fidèlement les couleurs.

- Lorsque vous affichez des images Adobe RVB sur l’appareil ou sur des périphériques non compatibles Adobe RVB, les images sont affichées avec un niveau de saturation peu élevé.

Haut