Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Utilisation avec votre ordinateur > Création d’un disque de films > Copie de films en qualité d’image haute définition (HD) sur des disques DVD (disques AVCHD)

## Copie de films en qualité d’image haute définition (HD) sur des disques DVD (disques AVCHD)

Un disque AVCHD avec une qualité d’image HD peut être créé à partir de films AVCHD importés sur un ordinateur à l’aide du logiciel « PlayMemories Home ».

1. Mettez l’ordinateur sous tension et insérez un disque DVD vierge dans le lecteur DVD.

1. Lancez « PlayMemories Home ».

1. Cliquez sur (Créer des disques).

1. Sélectionnez [AVCHD (HD)] dans la liste déroulante de sélection de disque.

1. Sélectionnez le film AVCHD à graver sur le disque.

1. Cliquez sur [Ajouter].

- Vous pouvez aussi ajouter les films AVCHD en les faisant glisser.

1. Créez le disque en suivant les instructions sur écran.

Lecture d’un disque AVCHD sur un ordinateur
Les disques AVCHD peuvent être lus sur un ordinateur grâce à « PlayMemories Home ». Sélectionnez le lecteur dans lequel vous avez inséré le disque DVD dans « PlayMemories Home », puis cliquez sur [Player for AVCHD].
Pour plus d’informations, voir « Guide d’assistance de PlayMemories Home ».

- Il se peut que la lecture des images ne soit pas régulière selon l’environnement matériel et logiciel.

Remarques

- Assurez-vous que la « Fonction développée » de « PlayMemories Home » a déjà été installée. [Détails]

- Vous ne pouvez pas enregistrer les images suivantes sur un disque AVCHD :

- Des images fixes

- Films MP4

- Lorsque vous utilisez « PlayMemories Home » pour créer des disques AVCHD à partir de films enregistrés en [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] ou [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)], la qualité d’image est convertie et il est impossible de créer des disques qui présentent la qualité d’image d’origine. La conversion de la qualité d’image prend un certain temps. Pour enregistrer des films en conservant la qualité d’image d’origine, utilisez des disques Blu-ray.

- La création du disque peut prendre un certain temps.

Haut