Guide de l’utilisateur du Cyber-shot
Imprimer
Première page > Prise de vue > Utilisation des fonctions de prise de vue > Mode Flash

## Mode Flash

Le bouton MENU vous permet également de modifier le [Mode Flash].

1. Appuyez sur (Mode Flash) de la molette de commande.

1. Sélectionnez le mode souhaité avec la molette de commande.

| (Flash désactivé) | Le flash ne fonctionne pas.
| (Flash auto) | Le flash fonctionne automatiquement dans des endroits sombres ou en contre-jour.
| (Flash forcé) | Le flash fonctionne toujours.
| (Sync. lente) | Le flash fonctionne toujours. La vitesse d’obturation est lente dans les endroits sombres pour que la partie de l’arrière-plan hors de la portée du flash soit nette.
| (Sync. arrière) | Le flash se déclenche avant la fin de l’exposition, à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. La prise de vue Sync. arrière vous permet d’obtenir un effet de traînée lumineuse tout à fait naturel lorsque vous photographiez un sujet en mouvement, tel qu’une voiture qui roule ou une personne qui marche.

Des points blancs circulaires apparaissent sur des photos prises au flash
Ils sont dus à des particules (poussière, pollen, etc.) en suspension devant l’objectif. Lorsqu’elles sont accentuées par le flash de l’appareil, elles apparaissent comme points blancs circulaires.
Comment réduire les « points blancs circulaires » ?

- Éclairez la pièce et prenez le sujet sans flash.

- En mode [Sélection scène], sélectionnez (Anti-flou de mvt) ou (Sensibil élevée). ([Flash désactivé] est automatiquement sélectionné.)

Remarques

- Le flash émet deux éclairs. Le premier éclair règle la quantité de lumière.

- L’icône clignote lorsque le flash est en cours de charge. Une fois le flash chargé, le clignotement prend fin et l’icône s’allume de façon continue.

- Lors de l’utilisation du flash, celui-ci sort automatiquement. Ne couvrez pas le flash avec les doigts.

- Vous ne pouvez pas utiliser le flash lorsque [Entraînement] est réglé sur [Retardateur (Cont.)] ou [Bracket : conti.].

- Lors de la prise de vue avec le flash et que le zoom se trouve sur W, il se peut que l’ombre de l’objectif apparaisse sur l’écran, selon les conditions de prise de vue. Dans ce cas, éloignez-vous du sujet, ou dézoomez en appuyant sur T et reprenez la photo avec le flash.

Rubrique associée
Mode Flash
Fonctions non disponibles en certains modes ENR
Haut