Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Fényképezés > Fényképezéskor > Zoom (állóképek)

## Zoom (állóképek)

Választható zoom
Zoomarány
Felnagyítja a képeket a W/T (zoom) karral fényképezés közben. A fényképezőgép optikai zoomja akár 3,6-szeresére is képes kinagyítani a képeket.
Az optikai zoommal az eredeti minőség romlása nélkül nagyítható a kép.

1. Állítsa a fényképezőgépet fényképezés üzemmódba.

1. Fordítsa el a W/T (zoom) kart.

- Fordítsa a kart a T oldalra nagyításhoz, illetve a W oldalra kicsinyítéshez.

Megjegyzések

- [Felvétel pásztázással] üzemmódban a zoom a W oldalra van rögzítve.

### Választható zoom

A zoomolási módok kombinálásával a fényképezőgép nagy nagyítási arányra képes. A képernyőn az ikon és a zoom sáv a használt zoom funkciónak megfelelően változik.

1. Optikai zoomtartomány

A: Optikai zoom
A fényképezőgép optikai zoomja akár 3,6-szeresére is képes kinagyítani a képeket.

1. Az optikai zoomon kívüli zoomtartomány

B: Zoom az eredeti képminőséggel
Ha a [Képméret] beállítása nem [L], a kivágásos képfeldolgozással az eredeti képminőség romlása nélkül lehet fényképezni akkor is, ha az optikai zoom aránya meghaladja a 3,6-szeres nagyítást.
C: () [Tiszta kép zoom]
Zoom az eredetihez közeli képminőséggel [Részletek]
D: () [Digitális zoom]
Az eredeti képminőségnél rosszabb [Részletek]

| Művelet | Beállítások | Zoom sáv
A | Csak optikai zoom használata | [Képméret]: [L] [Tiszta kép zoom]: [Ki] [Digitális zoom]: [Ki] |
B | Képek nagyítása minőségromlás nélkül | [Képméret]: Kivéve [L] [Tiszta kép zoom]: [Ki] [Digitális zoom]: [Ki] |
C | Tiszta képek készítése a [Tiszta kép zoom] funkcióval (az eredetihez közeli képminőséggel) | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Ki] |
D | Zoomolás a maximális zoom- arányra | [Tiszta kép zoom]: [Be] [Digitális zoom]: [Be] Bizonyos beállítások esetében előfordulhat, hogy a [Tiszta kép zoom] funkció nem választható. [Részletek] |

### Zoomarány

A támogatott zoomarányok a beállításoktól vagy a kép méretétől függően eltérőek. Az alábbi táblázat a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] [Be] beállítása, valamit a [Méretarány] [3:2] beállítása esetén érvényes zoomarányokat foglalja össze.

Képméret | Művelet
A: Optikai zoom | B: Zoomarány minőségromlás nélkül (a 3,6-szeres optikai zoommal) | C: Zoomolás, ha a [Tiszta kép zoom] beállítása [Be] | D: Zoomolás maximális zoomaránnyal*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 A maximális zoomarány a zoomolással elérhető legnagyobb mértékű minőségromlás nélküli nagyítás (a 3,6-szeres optikai zoommal), amikor a [Tiszta kép zoom] és a [Digitális zoom] funkció is aktív. A maximális zoomarány a beállításoktól függően változik.
*2 Ha a [Képméret] beállítása [VGA], a [Digitális zoom] korlátozott; a maximális zoomarány 54-szeres.
Megjegyzések

- Az [Tiszta kép zoom] opció alapértelmezett beállítása [Ki]. [Részletek]

- Az [Digitális zoom] opció alapértelmezett beállítása [Ki]. Ha minőségromlás árán is tovább akarja nagyítani a képeket, állítsa a [Digitális zoom] opciót [Be] értékre. [Részletek]

- Az [Képméret] opció alapértelmezett beállítása [L]. Ha módosítani akarja a zoomarányt, módosítsa a [Képméret] beállítást. [Részletek]

- Az optikai zoomon kívül zoom funkció nem érhető el, ha az alábbi körülmények között fényképez:

- Ha a Mosolyexponálás funkció aktív

- Ha a [Képtovább.mód] beállítása [Önarckép]

- Ha az [Minőség] beállítása [RAW] vagy [RAW & JPEG]

- Az Arcfelismerés funkció nem működik, ha nem csak az optikai zoomot használja.

Vissza a tetejére