Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Fényképezés menü > Fókusz mód

## Fókusz mód

Kiválasztja a tárgy mozgásának megfelelő fókuszálási módot.
Az AF az „Auto Fókusz”, azaz a fókuszt automatikusan beállító funkció rövidítése.

1. MENU 2 [Fókusz mód] kívánt üzemmód

| (Egyszeri AF) | A fókuszbeállítás után a fényképezőgép rögzíti a fókuszt. Ha a tárgy nyugalomban van, használja az [Egyszeri AF] beállítást.
| (Folyamatos AF) | Amíg az exponálógombot félig lenyomva tartja, a fényképezőgép tovább fókuszál. Használja ezt, ha a tárgy mozgásban van.
| (Közvetl.kézifók.) | Lehetővé teszi a kézi és az automatikus fókuszálás kombinálását.
| (Kézi fókusz) | A készülék kézi fókuszállítással működik.

### A [Közvetl.kézifók.]/[Kézi fókusz] használata

1. MENU 2 [Fókusz mód] [Közvetl.kézifók.] vagy [Kézi fókusz]

1. Állítsa be a fókuszt a vezérlő gyűrű elforgatásával.

- A csúcsérték funkció, a [Fókuszállítás] vagy az [MF segéd] funkcióval könnyebben beállítható a fókusz.

- Ha a [Fókusz mód] beállítása [Közvetl.kézifók.], az exponálógomb félig lenyomva tartására aktiválódik az automatikus fókuszálás.

Fókuszállítás a [Közvetl.kézifók.] beállítással
A [Közvetl.kézifók.] funkció lehetővé teszi a kézi és az automatikus fókuszállítás kombinálását a következőképpen.

- Az automatikus fókuszálás után kézzel elvégezhető a fókusz finombeállítása.

Hatékony, ha szűken akar fókuszálni. Tartsa lenyomva az exponálógombot félig, majd forgassa el a vezérlő gyűrűt.

- Előbb a fókusz kézi beállítása, majd automatikus fókuszállítás használata.

Olyan esetben hasznos, amikor a kép hátterében lévő tárgyakra akar fókuszálni, mert a készülék az automatikus fókuszállítással általában leveszi a fókuszt ezekről a tárgyakról.
Megjegyzések

- Ha a fókusztávolság nagyon közelire van állítva, akkor a képen láthatóvá válhat a lencsén lévő por vagy az ujjlenyomatok. Tisztítsa meg a lencsét puha törlőkendővel vagy hasonlóval.

- A fókuszálási mód megváltoztatása esetén a készülék törli a fókuszbeállításhoz beállított távolságot.

Kapcsolódó témakörök
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Csúcsérték szint
Középső gomb funkciója
MF segéd
Vissza a tetejére