Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Fényképezés menü > Képtovább.mód

## Képtovább.mód

Beállíthatja a képtovábbítási módot (például folyamatos, önkioldó vagy expozíció-eltolás).
A [Képtovább.mód] a / (Képtovább.mód) gombbal állítható be.

1. MENU 2 [Képtovább.mód] kívánt üzemmód

- Ha egy saját beállítási értékekkel rendelkező üzemmódot jelöl ki, a vezérlőtárcsa / gombjával válassza ki a kívánt beállítást.

| (Egyszeri Felvétel) | A fényképezőgép egyetlen képet készít az önkioldó használata nélkül.
| (Folyamatos Felvétel) | A fényképezőgép az exponálógomb nyomva tartásának ideje alatt folyamatosan képeket készít.
| (F.tov.zárs.előv) | Az exponálógombot lenyomva és lent tartva gyorsan egymás után, folyamatosan készít képeket. Az első kép fókusz és a világosság beállításai lesznek érvényesek az összes utána következő képre.
| (Önkioldó) | Beállítja az önkioldót 10 vagy 2 másodperces késleltetésre. Az exponálógomb megnyomásakor az önkioldó jelző villogni kezd, és csipogás hallható, míg a felvétel el nem készül. A visszavonáshoz nyomja meg ismét a / gombot.
| (Önarckép) | Az önkioldót Önarckép-önkioldó módba állítja. Amikor a fényképezőgép érzékeli a megadott számú arcot, sípolás hallható, majd 2 másodperc múlva a zár kiold.
| (Önkioldó (folyt.)) | A fényképezőgép az exponálógomb megnyomása után 10 másodperccel képeket készít sorozatban egymás után. Válassza ki, hogy három vagy öt képkockát kíván rögzíteni.
| (Belövés: Folyam.) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva. Beállíthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét.
| (FE belövés) | A fényképezőgép három képet készít, mindegyik képre más világossági beállításokat alkalmazva a kiválasztott fehéregyensúly, színhőmérséklet és színszűrő beállításoknak megfelelően. Kiválaszthatja az expozíciós eltérítés (lépésköz) értékét: [Lo] vagy [Hi].

Kapcsolódó témakörök
Képtovább.mód
A fényképezés menü elemei bizonyos felvételi üzemmódokban nem érhetők el
Vissza a tetejére