Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Használat előtt > Az alkatrészek nevei és a képernyőn megjelenített ikonok listája > A képernyőn megjelenített ikonok listája

## A képernyőn megjelenített ikonok listája

A fényképezési üzemmód ikonok listája
A Megtekintés üzemmód ikonok listája
Az ikonok azért vannak megjelenítve a képernyőn, hogy a fényképezőgép állapotát jelezzék.
A képernyő kijelzését megváltoztathatja a vezérlőtárcsáról elérhető beállítások használatával.

### A fényképezési üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Fényképezési üzemmód
| Memóriabehívás
| Memóriakártya/ Feltöltés
100 | Rögzíthető képek száma
| Az állóképek méretaránya
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/ 3.7M/3.2M/VGA | Az állóképek mérete
| Az állóképek képminősége
| A mozgóképek képváltási sebessége
| A mozgóképek felvételi üzemmódja
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Színhelyfelismerés ikon
| Jelenet választás
| Átfedés ikon
| A vaku feltöltése folyamatban
| AF segédfény
| Mozgókép rögzítésekor nem vesz fel hangot.
| Szélzaj csökkentése
| SteadyShot
| SteadyShot figyelmeztetés
| Leesésérzékelő kikapcsolva
| Dátum rögzítése
| Vezérlő gyűrű funkció
| Vezérlőtárcsa funkció
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Képkezelő fájl tele/Képkezelő fájl hiba
| Tiszta kép zoom
| Digitális zoom
| Írás az ideiglenes tárolóterületre
FELVÉTEL | Állóképek importálása
| Fénykép nem készíthető
| Pontszerű fénymérési kör
C:32:00 | Öndiagnózis-kijelző
| Szint

Kijelző | Jelzés
| Képtovábbítási mód
| Fénymérési üzemmód
| Vaku üzemmód/ Vörösszemjelenség csökkentése
| Vakukompenzáció
| Fókusz mód
7500K A5 G5 | Fehéregyensúly
| Autofókusz terület
| DRO/Auto. HDR
| Sima bőr effekt
| Saját beállítás
| Arcfelismerés/ Mosolyexponálás
| Kép effektus
| Automatikus portrékompozíció
| Mosolyérzékelés érzékenységének kijelzése

Kijelző | Jelzés
Követőfókusz | Követőfókusz súgó
FELVÉT. 0:12 | A mozgókép felvételi ideje (p:mp)
| Fókuszállapot
1/250 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás érték
±0.0 | Kézi fénymérés
±0.0 | Expozíció-kompenzáció
ISO400 | ISO-érzékenység
| AE rögzítés
| Zársebesség kijelzés
| Rekesznyílás kijelzés
| Hisztogram

### A Megtekintés üzemmód ikonok listája

Kijelző | Jelzés
| Memóriakártya/ Feltöltés
| Megtekintő üzemmód
100-0003 | Mappa-fájlsorszám
| Az állóképek méretaránya
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/ 3.7M/3.2M/VGA | Az állóképek mérete
| Az állóképek képminősége
| A mozgóképek képváltási sebessége
| A mozgóképek felvételi üzemmódja
| Fájlformátum
| Törlésvédelem
| Nyomtatás rendelése (DPOF)
| Hátralévő akkumulátor-töltöttség
| Figyelmeztetés alacsony akkumulátortöltöttségre
| Figyelmeztetés túlmelegedésre
| Képkezelő fájl tele/Képkezelő fájl hiba
| Kép Autom. port. komp.

Kijelző | Jelzés
| Kép effektus hiba
| Auto. HDR képhiba
1/250 | Zársebesség
F3.5 | Rekesznyílás érték
ISO400 | ISO-érzékenység
2012-1-1 10:37 AM | A lejátszott kép felvételi dátuma/ideje
3/7 | Kép sorszáma/A rögzített képek száma a kiválasztott megtekintő üzemmódban

Vissza a tetejére