Cyber-shot felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > A MENU elemek használata (Fényképezés) > Egyéni menü > Középső gomb funkciója

## Középső gomb funkciója

A [Középső gomb funkciója] [Normál] beállítása esetén hozzárendelt funkciók
AEL váltó
AF/MF Vez. Váltás
Fókuszállítás
Lehetővé teszi, hogy kiválassza a gyakran használt funkciókat, és hozzárendelje őket a vezérlőtárcsa középső gombjához.

1. MENU 2 [Középső gomb funkciója] kívánt üzemmód

| Normál | Az [Autofókusz terület] beállítástól függően eltérő a vezérlőtárcsa középső gombjához rendelt funkció.
| AEL váltó | A felhasználó által beállított funkciókat rendeli hozzá.
| AF/MF Vez. Váltás
| Fókuszállítás

### A [Középső gomb funkciója] [Normál] beállítása esetén hozzárendelt funkciók

[Autofókusz terület] beállítás | Hozzárendelt beállítás
Több | Követőfókusz
Közép | Követőfókusz
Rugalm. pontsz | A fókuszálási terület módosítása

### AEL váltó

Ha nehéz a tárgy expozícióját megfelelően beállítani, a funkció lehetővé teszi az expozíció rögzítését oly módon, hogy a készülék a kívánt világosságú területre fókuszál, és azon a területen méri meg a fényerősséget.

1. MENU 2 [Középső gomb funkciója] [AEL váltó]

1. Irányítsa a fényképezőgépet arra a területre, amelyhez az expozíciót igazítani akarja.

Az expozíció be van állítva.

1. Nyomja meg a gombot a vezérlőtárcsán.

Az expozíció rögzítve van, és megjelenik az (AE rögzítés) jelzés.

1. Fókuszáljon a tárgyra, és fényképezze le.

1. Az expozíció rögzítésének visszavonásához nyomja meg ismét a gombot.

### AF/MF Vez. Váltás

Átmenetileg válthat automatikus fókuszálás és kézi fókuszálás között.

1. MENU 2 [Középső gomb funkciója] [AF/MF Vez. Váltás]

1. A gomb megnyomásával váltson automatikus fókuszálás és kézi fókuszálás között.

Ha a [Fókusz mód] beállítása [Kézi fókusz], a fényképezőgép [Egyszeri AF] üzemmódra vált, ha pedig a [Fókusz mód] beállítása nem [Kézi fókusz], akkor [Kézi fókusz] üzemmódra vált. Nyomja meg a gombot, ha vissza kíván térni az előző üzemmódhoz.

### Fókuszállítás

[Kézi fókusz] üzemmódban a kép kinagyítható a képernyőn, hogy a [Fókuszállítás] használatával könnyebb legyen a kézi fókuszálás.

1. MENU 2 [Középső gomb funkciója] [Fókuszállítás]

1. Nyomja meg a gombot a kép nagyításához.

- A [Fókusz nagyítási idő] funkcióval beállíthatja, hogy a kép milyen hosszú ideig legyen kinagyítva.

Kapcsolódó témakörök
Fókusz nagyítási idő
Vissza a tetejére