Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > Modo flash

## Modo flash

È anche possibile cambiare [Modo flash] usando MENU.

1. Premere (Modo flash) sulla rotella di controllo.

1. Selezionare il modo desiderato con la rotella di controllo.

| (Flash disattiv.) | Il flash non funziona.
| (Flash autom.) | Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.
| (Flash forzato) | Il flash funziona sempre.
| (Sinc. Lenta) | Il flash funziona sempre. La velocità dell’otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.
| (2ª tendina) | Il flash funziona prima che l’esposizione sia completata ad ogni pressione del pulsante dello scatto. La ripresa con la 2ª tendina consente di riprendere un’immagine naturale della scia di un soggetto in movimento, come un’auto in movimento o una persona che cammina.

Quando nelle foto con il flash appaiono le “Macchie circolari bianche”
Queste macchie sono causate da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano vicino all’obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera, appaiono come macchie circolari bianche.
Come è possibile ridurre le “macchie circolari bianche”?

- Illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza un flash.

- Selezionare il modo (Riduz. sfocat. movim.) o (Alta sensibilità) in [Selezione scena]. ([Flash disattiv.] viene selezionato automaticamente.)

Note

- Il flash lampeggia due volte. Il primo lampeggio regola la quantità di luce.

- Durante la carica del flash, lampeggia. Al completamento della carica, l’icona lampeggiante si illuminerà.

- Quando si usa il flash, il flash fuoriesce automaticamente. Non coprire il flash con le dita.

- Non è possibile usare il flash quando [Modo avanzam.] è impostato su [Autoscat.(cont.)] o [Esp.forc.: cont.].

- Quando si riprende con il flash e lo zoom è impostato su W, l’ombra dell’obiettivo potrebbe apparire sullo schermo, a seconda delle condizioni di ripresa. Se ciò accade, riprendere lontano dal soggetto o impostare lo zoom su T e riprendere di nuovo con il flash.

Argomento collegato
Modo flash
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio