Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Dimensione immagine

## Dimensione immagine

[Dimensione immagine] determina la dimensione del file di immagine che è registrato quando si scatta un’immagine.
Maggiore è la dimensione dell’immagine, più dettagli saranno riprodotti quando l’immagine viene stampata su carta di formato grande. Minore è la dimensione dell’immagine, più immagini possono essere registrate.

1. MENU 1 [Dimensione immagine] dimensione desiderata

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [3:2]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 20M | 5472 × 3648 pixel | Per stampe fino al formato A3+
| M: 10M | 3888 × 2592 pixel | Per stampe fino al formato A3
| S: 5.0M | 2736 × 1824 pixel | Per le stampe da 10×15 cm fino al formato A4

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [16:9]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 17M | 5472 × 3080 pixel | Per la visione su un televisore ad alta definizione
| M: 7.5M | 3648 × 2056 pixel
| S: 4.2M | 2720 × 1528 pixel

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [4:3]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 18M | 4864 × 3648 pixel | Per la visione su un computer
| M: 10M | 3648 × 2736 pixel
| S: 5.0M | 2592 × 1944 pixel
| VGA | 640 × 480 pixel | Per gli allegati e-mail

#### Quando [Rapp.aspetto] è impostato su [1:1]

| Dimensione dell’immagine | Note per l’uso
| L: 13M | 3648 × 3648 pixel | Per la ripresa in composizione come una fotocamera di formato medio
| M: 6.5M | 2544 × 2544 pixel
| S: 3.7M | 1920 × 1920 pixel

Note

- Quando [Qualità] è impostata su [RAW], [Dimensione immagine] corrisponde a L. La dimensione di immagine non si visualizza sullo schermo.

- Quando si stampano fermi immagine registrati con rapporto di aspetto [16:9], i bordi potrebbero essere tagliati.

Argomento collegato
Rapp.aspetto
Torna all’inizio