Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Uso delle funzioni di ripresa > DISP (Contenuti visualizzaz.)

## DISP (Contenuti visualizzaz.)

Visualizzazione dell’istogramma

1. Premere (Contenuti visualizzaz.) sulla rotella di controllo, quindi selezionare un modo desiderato.

- I modi selezionabili possono essere impostati usando MENU 1 [Tasto DISP (monitor)].

#### Nel modo di ripresa

Visual. grafica | Mostra le informazioni di base sulla ripresa. Graficamente mostra la velocità dell’otturatore e il valore dell’apertura.
Visualizza tutte info. | Mostra le informazioni sulla registrazione.
Nessuna info. | Non mostra le informazioni sulla registrazione.
Livello | Visualizza una guida dell’indicatore che mostra l’angolo di inclinazione della fotocamera verso il lato sinistro o destro. Quando la fotocamera è tenuta orizzontalmente, questa guida dell’indicatore appare verde.
Istogramma | Visualizza graficamente la distribuzione di luminanza (istogramma). Questo modo può essere impostato selezionando MENU 1 [Tasto DISP (monitor)] [Istogramma].

#### Nel modo di riproduzione

Visualizza info. | Mostra le informazioni sulla registrazione.
Istogramma | Visualizza l’istogramma e le informazioni sulla registrazione.
Nessuna info. | Non mostra le informazioni sulla registrazione.

Display del grafico
Il display del grafico mostra graficamente la velocità dell’otturatore e il valore dell’apertura nella foto, in modo da poter capire facilmente il sistema di esposizione. La barra dell’indicatore della velocità dell’otturatore e la barra dell’indicatore del valore dell’apertura mostrano i valori attuali.
A: Velocità dell’otturatore
B: Valore dell’apertura

### Visualizzazione dell’istogramma

Un istogramma è un grafico che mostra la luminosità di un’immagine. Il display del grafico indica un’immagine luminosa quando è asimmetrico sul lato destro (A) e un’immagine scura quando è asimmetrico sul lato sinistro (B).

1. Selezionare MENU 1 [Tasto DISP (monitor)].

1. Controllare [Istogramma], quindi premere il tasto MENU.

1. Premere ripetutamente (Contenuti visualizzaz.) nel modo di ripresa per visualizzare l’istogramma.

Note

- L’istogramma appare anche quando si riproduce un’immagine singola, ma non è possibile regolare l’esposizione.

- L’istogramma non appare quando:

- Si registrano/si riproducono i filmati

- Ripresa nel modo di [Ripresa ad arco] o visione delle immagini panoramiche

- Una grande differenza nell’istogramma visualizzato durante la ripresa e la riproduzione potrebbe verificarsi quando:

- Il flash lampeggia.

- La velocità dell’otturatore è lenta o rapida.

- L’istogramma potrebbe non apparire per le immagini registrate usando altre fotocamere.

Argomento collegato
Tasto DISP (monitor)
Torna all’inizio