Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Modo di messa a fuoco

## Modo di messa a fuoco

Seleziona il metodo di messa a fuoco per adattarsi al movimento del soggetto.
AF sta per “Messa a fuoco automatica”, una funzione che regola automaticamente la messa a fuoco.

1. MENU 2 [Modo di messa a fuoco] modo desiderato

| (AF singolo) | La fotocamera blocca la messa a fuoco quando si ottiene la regolazione della messa a fuoco. Usare [AF singolo] quando il soggetto è immobile.
| (AF continuo) | La fotocamera continua a mettere a fuoco mentre si mantiene premuto il pulsante di scatto a metà. Usare questo quando il soggetto è in movimento.
| (Fuoco man. dir.) | Consente di usare in combinazione la messa a fuoco manuale e la messa a fuoco automatica.
| (Mes. fuo. man.) | Regola manualmente la messa a fuoco.

### Uso di [Fuoco man. dir.]/[Mes. fuo. man.]

1. MENU 2 [Modo di messa a fuoco] [Fuoco man. dir.] o [Mes. fuo. man.]

1. Regolare la messa a fuoco girando l’Anello di controllo.

- Usare la funzione di livello contorno, [Ingrand. mes. a fuo.] o [MF assistita] per regolare più facilmente la messa a fuoco.

- Quando [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Fuoco man. dir.], la messa a fuoco si attiva quando si preme a metà il pulsante di scatto.

Messa a fuoco usando l’impostazione [Fuoco man. dir.]
L’uso di [Fuoco man. dir.] consente di usare una combinazione della regolazione di messa a fuoco manuale e automatica nel seguente modo.

- Dopo aver messo a fuoco automaticamente, eseguire manualmente le regolazioni fini della messa a fuoco.

È efficace quando si desidera mettere a fuoco da vicino. Mantenere premuto a metà il pulsante di scatto, quindi girare l’Anello di controllo.

- Prima regolare manualmente la messa a fuoco, quindi usare la messa a fuoco automatica.

È efficace per mettere a fuoco i soggetti che sono verso il retro di una scena perché quei soggetti tendono a essere sfocati quando si usa la regolazione della messa a fuoco automatica.
Note

- Se la distanza della messa a fuoco è impostata molto vicino, l’immagine potrebbe mostrare polvere o impronte digitali sull’obiettivo. Pulire l’obiettivo con un panno morbido, ecc.

- Una volta che si cambia il metodo di messa a fuoco, la distanza della messa a fuoco impostata viene azzerata.

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Livello effetto contorno
Funzione Tasto centrale
MF assistita
Torna all’inizio