Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Bilanc.bianco

## Bilanc.bianco

Per catturare il colore bianco di base nel modo [Imp.personalizz.]
Regola i toni di colore secondo le condizioni di illuminazione circostante. Usare questa funzione se il colore dell’immagine sembra innaturale.

1. MENU 3 [Bilanc.bianco] modo desiderato

- Nei modi di [Bilanc.bianco] diversi da [T.colore/Filtro], è possibile mettere a punto il tono di colore nel modo preferito. Premere sulla rotella di controllo per visualizzare la schermata di regolazione, quindi regolare il tono usando ///.

- Il tono di colore può essere microregolato sulle direzioni Verde (G)/Magenta (M)/Blu (B)/Ambra (A).

| (WB automatico) | Regola automaticamente il bilanciamento del bianco in modo che i colori sembrino naturali.
| (Luce giorno) | Consente di regolare per le condizioni all’aperto in una giornata di sole, le viste di sera, le scene notturne, le insegne al neon, i fuochi d’artificio, ecc.
| (Ombra) | Regola per una posizione all’ombra.
| (Cielo coperto) | Consente di regolare per un cielo nuvoloso o un luogo ombreggiato.
| (A incandesce.) | Consente di regolare per i luoghi con luci a incandescenza o in presenza di luci intense, come in uno studio fotografico.
| (Fluor.: bianca calda) (Fluor: bianca fredda) (Fluor: bianca diurna) (Fluor.: luce giorno) | [Fluor.: bianca calda]: Regola per l’illuminazione bianca a fluorescenza calda. [Fluor: bianca fredda]: Regola per l’illuminazione bianca a fluorescenza fredda. [Fluor: bianca diurna]: Consente di regolare in presenza di luci a fluorescenza bianche diurne. [Fluor.: luce giorno]: Regola per l’illuminazione a fluorescenza di giorno.
| (Flash) | Regola per le condizioni del flash.
| (T.colore/Filtro) | Regola la temperatura del colore a seconda della fonte di illuminazione. Raggiunge l’effetto dei filtri CC (Compensazione del colore) per la fotografia. Se si preme , è possibile impostare la temperatura del colore usando /. Se si preme di nuovo , si visualizzerà la schermata di regolazione fine.
| (Personalizzato) | Fissa il bilanciamento del bianco su un’impostazione a seconda della fonte di illuminazione. Usare questo modo quando [WB automatico] e le altre impostazioni non forniscono colori precisi.
| (Imp.personalizz.) | Memorizza il colore bianco di base che sarà usato nel modo [Personalizzato].

Effetti delle condizioni di illuminazione
Il colore visibile del soggetto è influenzato dalle condizioni di illuminazione.
I toni di colore vengono regolati automaticamente, ma è possibile regolare manualmente i toni di colore usando la funzione di Bilanciamento del bianco.
Luce del giorno (Bianca come standard)
Nuvoloso (Bluastro)
Fluorescente (Sfumato di verde)
Incandescente (Rossastro)

### Per catturare il colore bianco di base nel modo [Imp.personalizz.]

1. MENU 3 [Bilanc.bianco] [Imp.personalizz.]

1. Tenere la fotocamera in modo che l’area bianca copra completamente l’area AF che si trova al centro e poi premere il pulsante di scatto.

L’otturatore scatta e i valori calibrati (Temperatura colore e Filtro colore) si visualizzano.

1. Premere sulla rotella di controllo.

Il monitor ritorna al display di informazioni sulla registrazione mentre viene conservata l’impostazione di bilanciamento del bianco personalizzata memorizzata.

- L’impostazione di bilanciamento del bianco personalizzata che è registrata usando questa operazione è efficace finché si registra una nuova impostazione.

Note

- Il messaggio “Errore Bil. Bianco personalizzato” indica che il valore è oltre il campo previsto. (Per esempio, quando il flash è usato su un soggetto molto vicino o quando un soggetto luminosamente colorato è nella cornice.) Se si registra questo valore, l’indicatore diventa giallo sul display delle informazioni sulla registrazione. È possibile riprendere a questo punto, ma si consiglia di impostare di nuovo il bilanciamento del bianco per ottenere un valore più preciso di bilanciamento del bianco.

- Non scuotere né colpire la fotocamera mentre si cattura il colore bianco di base.

- Se si usa il flash quando il pulsante di scatto è premuto, viene registrato un bilanciamento del bianco personalizzato con la luce del flash di cui si è tenuto conto. Scattare le foto con il flash nelle riprese successive.

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio