Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Ripresa > Impostazione del modo REG > Priorità tempi

## Priorità tempi

È possibile riprendere i fermi immagine dopo aver regolato manualmente la velocità dell’otturatore.

1. Impostare la manopola del modo su (Priorità tempi).

1. Girare la rotella di controllo per selezionare il valore della velocità dell’otturatore.

- È possibile selezionare una velocità dell’otturatore da 1/2000 di secondo a 30 secondi.

1. Riprendere con il pulsante di scatto.

Informazioni sulla velocità dell’otturatore
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più rapida, gli oggetti in movimento come le persone che corrono, le auto o gli spruzzi d’acqua, ecc., sembrano fermi.
Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, appaiono le tracce degli oggetti in movimento come la corrente di un fiume, ecc. È possibile riprendere immagini di azione dal vivo più naturali.
Note

- Quando la velocità dell’otturatore è rapida, la quantità di luce del flash potrebbe essere insufficiente anche se si usa il flash.

- Se non si ottiene l’esposizione corretta dopo aver effettuato le impostazioni, gli indicatori del valore di impostazione sullo schermo lampeggiano. È possibile riprendere in questa condizione, ma si consiglia di regolare di nuovo i valori del flash.

- La velocità dell’otturatore di 0,4 secondi o maggiore è indicata da [˝], per esempio 0,4˝.

- Quando si imposta la velocità dell’otturatore più lenta, si consiglia di usare un treppiede per impedire gli effetti della vibrazione.

- Se si selezionano le velocità dell’otturatore lente, ci vuole del tempo per elaborare i dati.

Argomento collegato
Funzioni non disponibili in alcuni modi REG
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio