Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Espos.lunga NR

## Espos.lunga NR

Quando si imposta la velocità dell’otturatore su 1/3 di secondo o più (Ripresa con esposizione lunga), la riduzione dei disturbi è attivata per la stessa durata in cui l’otturatore è aperto. Ciò serve per ridurre i disturbi a forma di granello tipici in un’esposizione lunga.

1. MENU 4 [Espos.lunga NR] modo desiderato

| Attiv. | Attiva la riduzione dei disturbi per la stessa durata in cui l’otturatore è aperto. Quando è in corso la riduzione dei disturbi, appare un messaggio e non è possibile scattare un’altra foto. Selezionare questo per dare priorità alla qualità dell’immagine.
| Disattiv. | Non usa lo [Espos.lunga NR]. Selezionare questo per dare priorità alla durata della ripresa.

Note

- Anche quando [Espos.lunga NR] è impostata su [Attiv.], la riduzione dei disturbi non è disponibile nelle seguenti situazioni:

- In [Scatto Multiplo]

- In [Ava.cont.prio.t.]

- In [Esp.forc.: cont.]

- Quando [Selezione scena] è impostata su (Eventi sportivi) o (Crepuscolo senza treppiede)

- Nel modo di [Ripresa ad arco]

Argomento collegato
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio