Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu di ripresa dei fermi immagine > Modo flash

## Modo flash

[Modo flash] può essere impostato usando il tasto (Modo flash).

1. MENU 2 [Modo flash] modo desiderato

| (Flash disattiv.) | Il flash non funziona.
| (Flash autom.) | Il flash funziona automaticamente nei posti bui o in presenza di controluce.
| (Flash forzato) | Il flash funziona sempre.
| (Sinc. Lenta) | Il flash funziona sempre. La velocità dell’otturatore è lenta in posti bui per riprendere chiaramente lo sfondo che si trova al di fuori della luce del flash.
| (2ª tendina) | Il flash funziona prima che l’esposizione sia completata ad ogni pressione del pulsante di scatto. La ripresa con 2ª tendina consente di riprendere un’immagine naturale della scia di un soggetto in movimento, come un’auto in movimento, ecc.

Argomento collegato
Modo flash
Le voci del menu di ripresa dei fermi immagine non disponibili in alcuni modi REG
Torna all’inizio