Cyber-shot Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Uso delle voci MENU (Ripresa) > Menu personalizzato > Funzione Tasto centrale

## Funzione Tasto centrale

Funzioni assegnate quando [Funzione Tasto centrale] è impostata su [Standard]
AEL sbloccato
Commut.contr.AF/MF
Ingrand. mes. a fuo.
Consente di selezionare le funzioni usate abitualmente e assegnarle al tasto centrale sulla rotella di controllo.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] modo desiderato

| Standard | La funzione assegnata al tasto centrale sulla rotella di controllo è diversa a seconda dell’impostazione di [Area mes. fuo. aut.].
| AEL sbloccato | Assegna le funzioni che sono state impostate.
| Commut.contr.AF/MF
| Ingrand. mes. a fuo.

### Funzioni assegnate quando [Funzione Tasto centrale] è impostata su [Standard]

Impostazione di [Area mes. fuo. aut.] | Impostazione assegnata
Multipla | Mes.fuo.con insegui.
Centro | Mes.fuo.con insegui.
Spot flessibile | Cambio dell’area di messa a fuoco

### AEL sbloccato

Quando è difficile ottenere un’esposizione appropriata per un soggetto, questa funzione consente di bloccare l’esposizione mettendo a fuoco e misurando la luce di un’area che ha la luminosità desiderata.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [AEL sbloccato]

1. Puntare la fotocamera su un’area a cui si desidera adattare l’esposizione.

L’esposizione è impostata.

1. Premere sulla rotella di controllo.

L’esposizione è bloccata e (Blocco AE) si illumina.

1. Mettere a fuoco il soggetto e riprenderlo.

1. Per annullare il blocco dell’esposizione, premere di nuovo .

### Commut.contr.AF/MF

È possibile cambiare temporaneamente la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco manuale.

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [Commut.contr.AF/MF]

1. Premere per cambiare tra la messa a fuoco automatica e la messa a fuoco manuale.

Quando il [Modo di messa a fuoco] è impostato su [Mes. fuo. man.], la fotocamera cambia a [AF singolo] e quando il [Modo di messa a fuoco] è impostato su un modo diverso da [Mes. fuo. man.], cambia a [Mes. fuo. man.]. Premere per ritornare al modo precedente.

### Ingrand. mes. a fuo.

Nel modo di [Mes. fuo. man.], è possibile ingrandire l’immagine sullo schermo per facilitare la messa a fuoco manuale usando l’[Ingrand. mes. a fuo.].

1. MENU 2 [Funzione Tasto centrale] [Ingrand. mes. a fuo.]

1. Premere per ingrandire l’immagine.

- È possibile impostare la durata di tempo per cui l’immagine sarà ingrandita usando [Tempo ingran. mes. fuo.].

Argomento collegato
Tempo ingran. mes. fuo.
Torna all’inizio