Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu Custom > Functie centrale knop

## Functie centrale knop

Functies toegewezen wanneer [Functie centrale knop] is ingesteld op [Standaard]
AEL-wisselen
AF/MF-reg. wisselen
Scherpst. vergroten
U kunt veelvuldig gebruikte functies selecteren en toewijzen aan de middenknop van het besturingswiel.

1. MENU 2 [Functie centrale knop] gewenste functie

| Standaard | De functie die is toegewezen aan de middenknop van het besturingswiel verschilt afhankelijk van de instelling van [AF-gebied].
| AEL-wisselen | Hiermee kunt u de functies toewijzen die u instelt.
| AF/MF-reg. wisselen
| Scherpst. vergroten

### Functies toegewezen wanneer [Functie centrale knop] is ingesteld op [Standaard]

Instelling van [AF-gebied] | Toegewezen instelling
Multi | Scherpst.-volgen
Midden | Scherpst.-volgen
Flexibel punt | Scherpstelveld wijzigen

### AEL-wisselen

Als het moeilijk is om een juiste belichting van het onderwerp te krijgen, kunt u met deze functie de belichting vergrendelen door scherp te stellen op een gebied met de gewenste helderheid en daarvan het licht te meten.

1. MENU 2 [Functie centrale knop] [AEL-wisselen]

1. Richt de camera op een gebied waarmee u wilt dat de belichting overeenkomt.

De belichting is ingesteld.

1. Druk op op het besturingswiel.

De belichting is vergrendeld en (AE-vergrendeling) brandt.

1. Stel scherp op uw onderwerp en neem het op.

1. Om de belichtingsvergrendeling te annuleren, drukt u nogmaals op .

### AF/MF-reg. wisselen

U kunt tijdelijk omschakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.

1. MENU 2 [Functie centrale knop] [AF/MF-reg. wisselen]

1. Druk op om om te schakelen tussen automatisch scherpstellen en handmatig scherpstellen.

Als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op [H. scherpst.], schakelt de camera om naar [Enkelvoudige AF], en als [Scherpstelfunctie] is ingesteld op iets anders dan [H. scherpst.], schakelt de camera om naar [H. scherpst.]. Druk op om terug te keren naar de vorige functie.

### Scherpst. vergroten

In de functie [H. scherpst.] kunt u het beeld op het scherm vergroten om gemakkelijker handmatig scherp te stellen met behulp van [Scherpst. vergroten].

1. MENU 2 [Functie centrale knop] [Scherpst. vergroten]

1. Druk op om het beeld te vergroten.

- U kunt de tijdsduur instellen gedurende welke het beeld vergroot blijft met behulp van [Schrpstelvergrotingstijd].

Verwant onderwerp
Schrpstelvergrotingstijd
Terug naar boven