Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > Kwaliteit

## Kwaliteit

Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van de stilstaande beelden selecteren.

1. MENU 1 [Kwaliteit] gewenste functie

| (RAW) | Bestandsformaat: RAW (neemt op met gebruikmaking van het RAW-compressieformaat.) In dit bestandsformaat wordt geen digitale bewerking toegepast. Selecteer dit formaat om beelden te bewerken op een computer voor professionele doeleinden. Het beeldformaat ligt vast op het maximale formaat. Het beeldformaat wordt niet afgebeeld op het scherm.
| (RAW en JPEG) | Bestandsformaat: RAW (neemt op met gebruikmaking van het RAW-compressieformaat.) + JPEG Een RAW-beeld en een JPEG-beeld worden tegelijkertijd opgenomen. Dit is handig wanneer u twee beeldbestanden nodig hebt: een JPEG-bestand om weer te geven, en een RAW-bestand om te bewerken. De beeldkwaliteit van het JPEG-beeld ligt vast op [Fijn].
| (Fijn) | Bestandsformaat: JPEG Het beeld wordt bij opname gecomprimeerd in het JPEG-bestandsformaat. Aangezien bij [Standaard] sterker wordt gecomprimeerd dan bij[Fijn], is de bestandsgrootte bij [Standaard] kleiner dan bij [Fijn]. Hierdoor kunnen meer bestanden worden opgenomen op één geheugenkaart, maar de beeldkwaliteit zal lager zijn.
| (Standaard)

RAW-beelden
U dient het softwareprogramma "Image Data Converter" te hebben om RAW-beelden die met deze camera zijn opgenomen te kunnen openen. Met behulp van dit softwareprogramma kan een RAW-beeld worden geopend en geconverteerd naar een veelgebruikt bestandsformaat, zoals JPEG of TIFF, en kan de witbalans, de kleurverzadiging, het contrast, enz., worden veranderd.
Opmerkingen

- U kunt geen DPOF-afdrukmarkering aanbrengen op RAW-beelden.

- U kunt [Auto HDR] en [Foto-effect] gebruiken met [RAW]- en [RAW en JPEG]-bestanden.

Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
"Image Data Converter"
Terug naar boven