Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefuncties gebruiken > Flitsfunctie

## Flitsfunctie

U kunt op het MENU ook de [Flitsfunctie] veranderen.

1. Druk op (Flitsfunctie) op het besturingswiel.

1. Selecteer de gewenste functie met het besturingswiel.

| (Flitser uit) | De flitser gaat niet af.
| (Automatisch flitsen) | De flitser gaat automatisch af bij opnemen op donkere plaatsen of met tegenlicht.
| (Invulflits) | De flitser gaat altijd af.
| (Langz.flitssync.) | De flitser gaat altijd af. Op donkere plaatsen is de sluitertijd lang om de achtergrond die buiten het bereik van het flitslicht valt toch helder op te nemen.
| (Eindsynchron.) | De flitser gaat af voordat de belichting voltooid is elke keer wanneer u op de ontspanknop drukt. Opnemen met eindflitssynchronisatie maakt het mogelijk een natuurlijk beeld op te nemen van het spoor van een bewegend onderwerp, zoals een rijdende auto of een wandelende persoon.

Wanneer "witte, ronde vlekken" verschijnen in flitsopnamen
Deze vlekken worden veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die dichtbij de lens zweven. Wanneer deze worden belicht door het flitslicht van de camera, worden ze zichtbaar als witte, ronde vlekken.
Hoe kunt u de "witte, ronde vlekken" tegengaan?

- Verlicht het vertrek en neem het onderwerp zonder flitser op.

- Selecteer de functie (Anti-bewegingswaas) of (Hoge gevoeligheid) bij [Scènekeuze]. ([Flitser uit] wordt automatisch geselecteerd.)

Opmerkingen

- De flitser gaat tweemaal af. De eerste keer is om de lichthoeveelheid in te stellen.

- Tijdens het opladen van de flitser knippert . Nadat het opladen klaar is, gaat het flitserpictogram branden.

- Bij gebruik van de flitser, komt de flitser automatisch omhoog. Bedek de flitser niet met uw vingers.

- U kunt de flitser niet gebruiken wanneer [Transportfunctie] is ingesteld op [Zelfontsp.(Cont.)] of [Bracket: continu].

- Tijdens het opnemen met de flitser en de zoom ingesteld op W, kan de schaduw van de lens zichtbaar zijn op het scherm, afhankelijk van de opnameomstandigheden. Als dit gebeurt, neemt u op naast het onderwerp, of stelt u de zoom in op T en neemt u het beeld opnieuw op met de flitser.

Verwant onderwerp
Flitsfunctie
Functies die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven