Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > De MENU-onderdelen gebruiken (opnemen) > Menu voor opnemen van stilstaande beelden > NR bij hoge-ISO

## NR bij hoge-ISO

Als u opneemt met een hoge ISO-gevoeligheid, vermindert de camera de ruis. Terwijl de ruisonderdrukking wordt uitgevoerd, kan in sommige gevallen een mededeling worden afgebeeld en kunt u gedurende die tijd geen nieuw beeld opnemen.

1. MENU 4 [NR bij hoge-ISO] gewenste functie

| Hoog | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid sterk ingeschakeld. Selecteer dit om voorrang te geven aan de ruisonderdrukking.
| Normaal | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid normaal ingeschakeld.
| Laag | Hiermee wordt de ruisonderdrukking bij hoge ISO-gevoeligheid gematigd ingeschakeld. Selecteer dit om voorrang te geven aan de snelheid van het opnemen.

Opmerkingen

- Ruisonderdrukking is niet beschikbaar voor RAW-beelden.

Verwant onderwerp
Onderdelen op het menu voor het opnemen van stilstaande beelden die niet beschikbaar zijn in sommige opnamefuncties
Terug naar boven