Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > Stilstaande beelden opnemen > Zoomen (stilstaande beelden)

## Zoomen (stilstaande beelden)

Beschikbare zoomfuncties
Zoomvergroting
U kunt bij het opnemen een beeld vergroten met de W/T-(zoom)knop. De optische-zoomfunctie van de camera kan beelden tot 3,6× vergroten.
Met de optische zoomfunctie kunt u een beeld vergroten zonder dat de oorspronkelijke beeldkwaliteit verslechtert.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

1. Draai de W/T-(zoom)knop.

- Draai de knop naar de T-kant om in te zoomen, of naar de W-kant om uit te zoomen.

Opmerkingen

- De zoom is vergrendeld aan de W-kant in de functie [Opname door beweging].

### Beschikbare zoomfuncties

De camera bereikt een hoge zoomvergroting door zoomfuncties te combineren. Het pictogram en de zoombalk op het scherm veranderen aan de hand van de zoomfunctie die u gebruikt.

1. Optische-zoombereik

A: Optische zoom
De optische-zoomfunctie van de camera kan beelden tot 3,6× vergroten.

1. Alle zoombereiken, behalve optische zoom

B: Zoomen met de oorspronkelijke beeldkwaliteit
Als [Beeldformaat] is ingesteld op iets anders dan [L], kunt u stilstaande beelden opnemen zonder vervormingen in de oorspronkelijke beeldkwaliteit, zelfs wanneer de optische-zoomvergroting hoger is dan 3,6×, door de beeldbewerking Bijsnijden toe te passen.
C: () [Helder Beeld Zoom]
Zoomen met bijna de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]
D: () [Digitale zoom]
Zoomen met minder dan de oorspronkelijke beeldkwaliteit [Details]

| Bediening | Instellingen | Zoomvergroting- indicator
A | Alleen optische zoom gebruiken | [Beeldformaat]: [L] [Helder Beeld Zoom]: [Uit] [Digitale zoom]: [Uit] |
B | Zoomen zonder dat de beeldkwaliteit verslechtert | [Beeldformaat]: Anders dan [L] [Helder Beeld Zoom]: [Uit] [Digitale zoom]: [Uit] |
C | Heldere beelden opnemen met [Helder Beeld Zoom] (bijna oorspronkelijke beeldkwaliteit) | [Helder Beeld Zoom]: [Aan] [Digitale zoom]: [Uit] |
D | Zoomen naar de maximale zoomvergroting | [Helder Beeld Zoom]: [Aan] [Digitale zoom]: [Aan] [Helder Beeld Zoom] is mogelijk niet beschikbaar in sommige instellingen. [Details] |

### Zoomvergroting

De ondersteunde zoomvergrotingen verschillen afhankelijk van de instellingen of het beeldformaat. In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de beschikbare zoomvergrotingen wanneer [Helder Beeld Zoom] en [Digitale zoom] zijn ingesteld op [Aan], en [Beeldverhouding] is ingesteld op [3:2].

Beeldformaat | Bediening
A: Optische zoom | B: Zoomen per bereik zonder verslechtering (inclusief 3,6× optische zoom) | C: Zoomen met [Helder Beeld Zoom] [Aan] | D: Zoomen met maximale zoomvergroting*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 De maximale zoomvergroting is de totale zoomvergroting die kan worden behaald wanneer de zoomvergroting zonder verslechtering (inclusief 3,6× optische zoom), [Helder Beeld Zoom] en [Digitale zoom] in combinatie worden gebruikt. De maximale zoomvergroting verschilt afhankelijk van de instellingen.
*2 Wanneer [Beeldformaat] is ingesteld op [VGA], is [Digitale zoom] beperkt. De maximale zoomvergroting is 54×.
Opmerkingen

- De standaardinstelling van [Helder Beeld Zoom] is [Uit]. [Details]

- De standaardinstelling van [Digitale zoom] is [Uit]. Stel [Digitale zoom] in op [Aan] om beelden te vergroten ondanks dat de beeldkwaliteit verslechtert. [Details]

- De standaardinstelling van [Beeldformaat] is [L]. Om de zoomvergroting te veranderen, verandert u [Beeldformaat]. [Details]

- De zoomfuncties, behalve de optische zoomfunctie, zijn niet beschikbaar bij opnemen in de volgende situaties:

- Wanneer de lach-sluiterfunctie is ingeschakeld

- Als [Transportfunctie] is ingesteld op [Zelfportret]

- Als [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG]

- De gezichtsherkenningsfunctie werkt niet wanneer u een andere zoomfunctie gebruikt dan de optische zoomfunctie.

Terug naar boven