Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Forholdsregler/Om dette kameraet > Forholdsregler > Forholdsregler

## Forholdsregler

Sikkerhetskopiering av minnekort
Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder
Om transportering
Om driftstemperaturer
Om kondens
Funksjoner som er innebygd i dette kameraet
Hva er 1080 60p/50p?
Om kompatibilitet av bildedata
Om å spille av film på andre enheter
Merknader om skjermen og linsen
Om blitsen

### Sikkerhetskopiering av minnekort

Ikke slå av kameraet, ta ut batteriet eller ta ut minnekortet mens tilgangslampen lyser. Ellers kan minnekortet bli skadet. Pass på å ta en sikkerhetskopi for å ta vare på dataene dine.

### Ikke bruk/oppbevar kameraet på følgende steder

- På svært varme, kalde eller fuktige steder
  I enkelte situasjoner, for eksempel i en bil som står i solen, kan kamerahuset bli deformert. Dette kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.

- I direkte sollys eller i nærheten av en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, noe som kan føre til at kameraet slutter å virke som det skal.

- På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser

- I nærheten av sterke magnetfelt

- På sandete eller støvete steder
  Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det kunne oppstå feil som ikke kan repareres.

### Om transportering

Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til skader på kameraet.

### Om driftstemperaturer

Kameraet ditt er konstruert for bruk ved temperaturer mellom 0°C og 40°C. Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.

### Om kondens

- Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og utenpå kameraet. Denne kondensen kan få kameraet til å slutte å virke som det skal.

- Ved kondensdannelse må du slå av kameraet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Merk at om du forsøker å fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få klare bilder.

### Funksjoner som er innebygd i dette kameraet

- Denne brukerveiledningen tar for seg funksjonene til 1080 60i-og 1080 50i-kompatible enheter.
  For å kontrollere om kameraet ditt er en 1080 60i-kompatibel enhet eller 1080 50i-kompatibel enhet, kan du se etter følgende merker på bunnen av kameraet.

- 1080 60i-kompatibel enhet: 60i

- 1080 50i-kompatibel enhet: 50i

### Hva er 1080 60p/50p?

- I motsetning til det som hittil har vært standard for opptaksmoduser, nemlig linjesprangmetoden, gjør dette kameraet opptak etter en progressiv metode. Dette øker oppløsningen og gir et jevnere, mer realistisk bilde.

### Om kompatibilitet av bildedata

- Dette kameraet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- Sony garanterer ikke at kameraet vil kunne spille av bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, eller at annet utstyr vil kunne spille av bilder som er tatt med kameraet.

### Om å spille av film på andre enheter

- Dette kameraet bruker MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til opptak i AVCHD-format. Film som er tatt opp i AVCHD-format med dette kameraet kan ikke spilles av på følgende enheter.

- Andre enheter som er kompatible med et AVCHD-format som ikke støtter høyprofil

- Enheter som er inkompatible med AVCHD-formatet

Dette kameraet bruker også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til opptak i MP4-format. Dette er grunnen til at film som er tatt opp i MP4-format med dette kameraet ikke kan spilles av på andre enheter enn de som støtter MPEG-4 AVC/H.264.

- Plater med HD-bildekvalitet kan kun spilles av på avspillingsenheter for AVCHD-format. En DVD-spiller eller en DVD-opptaker kan ikke spille av en plate som er tatt opp med HD-bildekvalitet, fordi de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. Hvis du setter en HD-bildekvalitetsplate som er tatt opp i AVCHD-format inn i en DVD-spiller eller DVD-opptaker, vil du kanskje ikke kunne løse ut platen.

- Film som er tatt opp i 1080 60p/1080 50p-format kan spilles av kun på enheter som støtter 1080 60p/1080 50p.

### Merknader om skjermen og linsen

- Skjermen er utviklet ved hjelp av avansert presisjonsteknologi som sikrer at over 99,99 prosent av pikslene er aktivt i bruk. Du vil imidlertid kunne oppleve at enkelte små mørke og/eller lyse (hvite, røde, blå eller grønne) punkter vises på skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket.

- Hvis skjermen eksponeres for direkte sollys over lengre tid, kan dette føre til feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.

- Du må ikke trykke noe mot skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.

- I miljøer med lav temperatur kan bilder bli hengende igjen på skjermen. Dette er ikke feil.

- Ikke slå borti noe med den bevegelige objektivet, og ikke bruk makt på den.

### Om blitsen

- Når blitsen skal brukes, spretter den opp automatisk.

- Ikke dekk til blitsen med fingrene dine.

- Ikke bær kameraet rundt mens du holder det etter blitsenheten, og ikke bruk unødvendig mye kraft på blitsenheten.

- Hvis vann, støv eller sand kommer inn i den åpne blitsenheten, kan det utløse en feil.

Til toppen