Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Ta stillbilder > Zoom (stillbilder)

## Zoom (stillbilder)

Tilgjengelig zoom
Zoomeforstørrelse
Du kan forstørre bilder ved hjelp av W/T-spaken (zoom) under fotografering. Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 3,6×.
Med optisk zoom forstørrer du bildet uten samtidig å redusere den opprinnelige bildekvaliteten.

1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

1. Drei W/T-spaken (zoomespaken).

- Drei spaken til T-siden for å zoome inn, og til W-siden for å zoome ut.

Merknader

- Zoomen er låst på W-siden i [Panoramafotografering]-modus.

### Tilgjengelig zoom

Kameraet oppnår et zoomområde med kraftig forstørrelse ved å kombinere zoomemetoder. Ikonet og zoomindikatoren på skjermen endres i samsvar med zoomtypen du bruker.

1. Optisk zoomområde

A: Optisk zoom
Kameraets optiske zoom kan forstørre bilder opptil 3,6×.

1. Andre zoomområder enn optisk zoom

B: Zoom med opprinnelig bildekvalitet
Når [Bildestørr.] er stilt inn på noe annet enn [L], kan du ta stillbilder uten forringelse av den opprinnelige bildekvaliteten, selv om det optiske zoomområdet overskrider en forstørrelse på 3,6×, ved å modifisere bildebehandlingen.
C: () [Klart bilde-zoom]
Zoom med en bildekvalitet som ligger nær den opprinnelige [Detaljer]
D: () [Digital zoom]
Lavere bildekvalitet enn den opprinnelige [Detaljer]

| Operasjon | Innstillinger | Zoomindikator
A | Bare bruk av optisk zoom | [Bildestørr.]: [L] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
B | Zoom uten redusert bildekvalitet | [Bildestørr.]: Annen enn [L] [Klart bilde-zoom]: [Av] [Digital zoom]: [Av] |
C | Ta klare bilder ved hjelp av [Klart bilde-zoom] (tett opptil opprinnelig bildekvalitet) | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [Av] |
D | Zoom til maksimal forstørrelse | [Klart bilde-zoom]: [På] [Digital zoom]: [På] For enkelte innstillinger vil [Klart bilde-zoom] kanskje ikke være tilgjengelig. [Detaljer] |

### Zoomeforstørrelse

Hvilke zoomområder som støttes, avhenger av innstillingene for bildestørrelse. Tabellen nedenfor viser et sammendrag av zoomområder når [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom] er slått [På], og [Bildeforhold] er stilt inn på [3:2].

Bildestørr. | Operasjon
A: Optisk zoom | B: Zoom etter område uten redusert bildekvalitet (inkludert 3,6× optisk zoom) | C: Zoom med [Klart bilde-zoom] [På] | D: Zoom med maksimalt zoomområde*1
L: 20M | 3,6× | 3,6× | 7,2× | 14×
M: 10M | 3,6× | 5,1× | 10× | 20×
S: 5.0M | 3,6× | 7,2× | 14× | 28×

*1 Maksimalt zoomområde vil si den kraftigste forstørrelsen som kan oppnås, gjennom kombinasjonen av zoom uten tap av bildekvalitet (inkludert 3,6× optisk zoom), [Klart bilde-zoom] og [Digital zoom]. Maksimalt zoomområde varierer etter innstillingene.
*2 Når [Bildestørr.] er angitt som [VGA], begrenses [Digital zoom], og maksimal forstørrelse er 54×.
Merknader

- Standardinnstillingen for [Klart bilde-zoom] er [Av]. [Detaljer]

- Standardinnstillingen for [Digital zoom] er [Av]. Sett [Digital zoom] til [På] hvis du godtar tap av bildekvalitet ved forstørring av bilder. [Detaljer]

- Standardinnstillingen for [Bildestørr.] er [L]. For å endre zoomområdet endrer du [Bildestørr.]. [Detaljer]

- I følgende situasjoner er ingen andre zoomfunksjoner enn optisk zoom tilgjengelig:

- Når smilutløserfunksjonen er aktivert

- [Bruksmodus] er satt til [Selvportrett]

- Når [Kvalitet] er stilt inn på [RAW] eller [RAW og JPEG]

- Funksjonen for ansiktsgjenkjenning fungerer ikke når du bruker andre zoomfunksjoner enn optisk zoom.

Til toppen