Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Feilsøking > Varselindikatorer og meldinger > Egendiagnose-display

## Egendiagnose-display

Hvis det vises en kode som begynner med en bokstav, fungerer kameraets selvdiagnosefunksjon. De to siste sifrene (markert med ) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv om du har prøvd nedenstående løsningsforslag noen ganger, må kameraet ditt kanskje repareres.
Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.
C:32:
E:95:

- Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen.

C:13:

- Kameraet kan ikke lese data fra eller skrive data til minnekortet. Forsøk å slå kameraet av og på igjen, eller å ta ut og sette inn igjen minnekortet flere ganger.

- Det er satt inn et uformatert minnekort. Formater minnekortet. [Detaljer]

- Det minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med dette kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.

E:61:
E:62:
E:91:

- Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet, og slå det på igjen. [Detaljer]

E:94:

- Der er en funksjonsfeil ved skriving og sletting av data. Reparasjon er påkrevet. Ta kontakt med Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Vær forberedt på å opplyse om alle sifrene i feilkoden, fra E-en.

Til toppen