Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Bruke opptaksfunksjoner > Bruksmodus

## Bruksmodus

Automatisk opptak med selvportrettsutløser
Du kan stille inn en bruksmodus, som kontinuerlig opptak, selvutløser eller nivåtrinnfotografering. Du kan velge [Bruksmodus] også fra MENU.

1. Trykk på / (Bruksmodus) på kontrollhjulet.

1. Velg den ønskede modusen med kontrollhjulet.

- Velg detaljerte innstillinger ved hjelp av /, hvis den valgte modusen har slike alternativer.

| (Enkeltbilde) | Kameraet tar et enkeltbilde uten bruk av selvutløser.
| (Seriebilder) | Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes.
| (HastPri.Kont.F.) | Tar bilder kontinuerlig med høy hastighet mens du trykker og holder nede lukkerknappen. Fokus- og lysstyrkeinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene.
| (Selvutløser) | Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders eller 2 sekunders forsinkelse. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. For å avbryte må du trykke på / igjen.
| (Selvportrett) | Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser. Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.
| (Selvutl. (forts.)) | Kameraet tar kontinuerlige bilder 10 sekunder etter at du har trykket på lukkerknappen. Velg antall rammer (tre eller fem).
| (Nivåtrinn: Kont.) | Tar tre bilder, hvert med en annen lysstyrke. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være.
| (HB-nivåtrinn) | Tar tre bilder, hvert med en annen lysstyrke, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter. Du kan stille inn hvor stort avviket mellom nivåtrinnene skal være, [Lo] eller [Hi].

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Nattportrett) eller (Nattscene).
For å redusere kameraristingen kan du bruke selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, og støtte armene mot siden av kroppen etter at du har trykket på utløseren.
Merknader

- Når [Bruksmodus] er stilt inn på [Selvutl. (forts.)] eller [Nivåtrinn: Kont.], er [Blitsmodus] stilt inn på [Blits av].

- Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når et minnekort er fullt, stopper serien.

### Automatisk opptak med selvportrettsutløser

Rett linsen mot deg selv slik at antallet ansikter som er angitt, vises på skjermen. Utløseren aktiveres automatisk. Du må ikke bevege kameraet etter at du har hørt signaltonen.

- Du kan også ta et bilde ved å trykke på lukkerknappen under denne operasjonen.

Liknende emne
Bruksmodus
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen