Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Opptak > Stille inn opptaksmodus > Man. Eksponering

## Man. Eksponering

BULB
Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.

1. Still inn modusvelgeren på (Man. Eksponering).

1. Trykk på på kontrollhjulet for å velge lukkerhastigheten eller blenderen (f-verdi).

- Hver gang du trykker på midten av kontrollhjulet, vil det elementet som skal stilles inn skifte.

1. Drei kontrollhjulet for å velge en verdi.

Kontrollhjul | Funksjon
| Elementer i bevegelse
| Innstillinger for lukkerhastighet eller blender (f-verdi)

- Velg en lukkerhastighet på mellom 1/2000 sekund og 30 sekunder. Du kan også gjøre opptak i [BULB]-modus.

- Når zoomen er stilt inn helt på W, kan du velge en blenderåpning på F1,8 eller F11.
  Når zoomen er stilt inn helt på T, kan du velge en blenderåpning på F4,9 eller F11.

1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom den verdien du stiller inn, og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises som en målt manuell (MM) verdi på skjermen.
A: Lukkerhastighetsverdi
B: Blenderverdi
C: Målt manuelt (MM)

- Hvis du justerer eksponeringen mot +, blir bildene lysere. Justering mot – gjør dem mørkere. "0" indikerer passende eksponering, ifølge kameraets analyse.

- Lukkerhastigheter på 0,4 sekunder eller mer vises med [”], for eksempel, 0,4”.

- Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

- Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader

- [ISO AUTO] kan ikke velges for [ISO] i [Man. Eksponering]-modus.

- Hvis innstillingene dine ikke vil gi korrekt eksponering, blinker innstillingsindikatorene på skjermen. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

### BULB

Med lang eksponering kan du ta bilder av lysspor. [BULB] er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.

1. Still inn modusvelgeren på (Man. Eksponering).

1. Trykk på kontrollhjulet for å velge lukkerhastighet.

1. Drei kontrollhjulet mot klokken, inntil [BULB] vises.

1. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.

1. Trykk ned lukkerknappen og hold den nede så lenge opptaket varer.

Så lenge lukkerknappen er trykket, holdes lukkeren åpen.
Merknader

- Siden lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ.

- Jo lenger eksponeringstid, jo tydeligere blir bildestøyen.

- Etter fotograferingen fjernes støy (Støyred.lang) fra bildene. Dette varer like lenge som lukkeren var åpen. Du kan ikke ta flere bilder mens støyreduseringen pågår.

- Når [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen er aktivert, kan du ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB].

- Hvis [Smilutløser]- eller [Auto HDR]-funksjonen brukes med lukkerhastigheten innstilt på [BULB], stilles lukkerhastigheten midlertidig inn på 30 sekunder.

Liknende emne
Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen