Cyber-shot Brukerveiledning
Skriv ut
Hovedsiden > Bruke MENU-elementer (opptak) > Meny for stillbildefotografering > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] ønsket modus

- Hvis du velger [Flerramme-støyreduksjon] eller [ISO AUTO], må du trykke på på kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og deretter velge en ønsket verdi.

| (Flerramme-støyreduksjon) | Kameraet legger bilder som er tatt med kontinuerlig fotografering, over hverandre, så resultatet blir et bilde med mindre "støy". Trykk på på kontrollhjulet for å vise innstillingsskjermen, og velg deretter ISO AUTO eller en ønsket verdi mellom 200 og 25600, ved hjelp av /.
| (ISO AUTO) | Kameraet stiller inn ISO-følsomheten automatisk, basert på lysforholdene i omgivelsene. Du kan stille inn største og minste ISO-verdi for [ISO AUTO]-modus. Trykk på for å vise innstillingsskjermbildet.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Merknader

- Du kan ikke velge [ISO AUTO] når kameraet er stilt inn på [Man. Eksponering]. [ISO 125] er standardinnstillingen.

- Når [ISO] er stilt inn på en verdi som er lavere enn ISO 125, kan området for motivets lysstyrke (dynamisk område) reduseres så mye at det blir vanskeligere å ta bilder.

- For film er verdier mellom ISO 125 og ISO 3200 tilgjengelige.

- Når [ISO] er stilt inn på [Flerramme-støyreduksjon] legger kameraet bildene over hverandre. Det tar lenger tid å ta et bilde, og blitsen fungerer ikke.

Liknende emne
Elementer i menyen for stillbildefotografering som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser
Til toppen