Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo GRAV > Programa auto

## Programa auto

Permite-lhe fotografar com a exposição ajustada automaticamente (tanto a velocidade do obturador como o valor de abertura). Também pode seleccionar várias definições utilizando o menu.

1. Regule o selector de modo para (Programa auto).

1. Fotografe com o botão do obturador.

### Comutação de programa

Pode mudar a combinação de abertura (valor F) e velocidade do obturador enquanto mantém a exposição fixa quando o flash estiver regulado para [Flash desligado].

1. Rode a roda de controlo.

“” no ecrã muda para “ ” e o modo de fotografia muda para comutação de programa.

1. Rode a roda de controlo para seleccionar a combinação de abertura (valor F) e velocidade do obturador.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Para cancelar comutação de programa, rode a roda de controlo para reverter o indicador para “”.
Notas

- De acordo com o brilho do ambiente, a comutação de programa pode não ser usada.

- Regule o selector de modo para outro sem ser “” ou desligue a alimentação para cancelar a definição que fez.

- Quando o brilho muda, a abertura (valor F) e velocidade do obturador mudam também mantendo a intensidade do desvio.

- Quando a definição [Modo flash] for mudada, a comutação de programa é cancelada.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo