Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu de fotografia fixa > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] modo desejado

- No caso de seleccionar [Redução ruído multi-fotog.] ou [ISO AUTO], carregue em na roda de controlo para visualizar o ecrã de definição, depois seleccione o valor desejado.

| (Redução ruído multi-fotog.) | A câmara sobrepõe as fotos contínuas para que daí resulte uma imagem com menos ruído. Carregue em na roda de controlo para visualizar o ecrã de definição, depois seleccione o valor desejado de ISO AUTO, 200 para 25600 usando /.
| (ISO AUTO) | A câmara define automaticamente a sensibilidade ISO com base nas condições de iluminação envolvente. Pode definir o valor ISO máximo e mínimo para o modo [ISO AUTO]. Carregue em para visualizar o ecrã de definição.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | Pode reduzir a desfocagem da imagem em locais escuros ou com motivos em movimento, aumentando a sensibilidade ISO (seleccione um número maior).

Ajustar a Sensibilidade ISO (Índice de Exposição Recomendado)
A sensibilidade ISO é um valor de velocidade para o meio de gravação equipado com um sensor de imagem que recebe luz. Mesmo quando a exposição é a mesma, as imagens diferem dependendo da sensibilidade ISO.
Alta Sensibilidade ISO
Grava uma imagem clara mesmo em locais escuros enquanto aumenta a velocidade do obturador para reduzir a desfocagem.
No entanto, a imagem tende a tornar-se ruidosa.
Baixa Sensibilidade ISO
Grava uma imagem mais regular.
No entanto, quando a exposição for insuficiente, a imagem pode ficar mais escura.
Notas

- Não pode seleccionar [ISO AUTO] quando a câmara estiver regulada para [Exposição manual]. [ISO 125] é a predefinição.

- Quando [ISO] estiver regulado para um valor inferior a ISO 125, o alcance para brilho gravável do motivo (alcance dinâmico) pode diminuir.

- Em filmes, o valor entre ISO 125 a ISO 3200 está disponível.

- Quando [ISO] estiver regulado para [Redução ruído multi-fotog.], a câmara sobrepõe as imagens. Demora mais tempo a gravar uma imagem e o flash não funciona.

Tópico Relacionado
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo