Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu de fotografia fixa > Área focag. auto

## Área focag. auto

Utilizar Ponto Flexível
Pode mudar a área de foco. Utilize o menu quando é difícil obter o foco adequado no modo de foco automático.

1. MENU 2 [Área focag. auto] modo desejado

| (Multi) | Foca automaticamente num motivo em todas as distâncias do quadro do visor. Quando carrega até meio no botão do obturador no modo de fotografia de imagem fixa, é mostrado um quadro verde em torno da área que está focada. Quando a função Detecção de Cara estiver activa, AF opera com prioridade sobre caras.
| (Centro) | Foca automaticamente num motivo no centro do quadro do visor. Usando juntamente a função de bloqueio AF, pode compor a imagem da forma que quiser.
| (Ponto flexível) | Permite-lhe deslocar o quadro do telémetro de AF para o ponto desejado no ecrã e focar num motivo extremamente pequeno numa área estreita.

Notas

- Quando utiliza as seguintes funções, o quadro do telémetro de AF é desactivado e aparece numa linha tracejada. Neste caso, a câmara trabalha para focar em motivos no centro do ecrã.

- Funções de zoom sem ser zoom óptico

- [Iluminador AF]

- Se localizar foco estiver activado, a câmara foca com prioridade no motivo a ser localizado.

### Utilizar Ponto Flexível

[Ponto flexível] é útil quando fotografa um motivo que não está no centro da moldura. Pode fotografar o motivo sem mudar a composição.
A: Quadro do telémetro de AF (amarelo: ajustável/cinzento: fixo)

1. Use a roda de controlo para ajustar a posição do quadro do telémetro de AF onde quiser focar, depois carregue em .

Para repor a definição, carregue novamente em .
Notas

- Assim que mudar a área de foco, o quadro do telémetro de AF configurado é apagado.

Tópico Relacionado
Localizar foco
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo