Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Fotografia > Definir modo GRAV > Prioridade obturador

## Prioridade obturador

Pode fotografar imagens fixas depois de ajustar manualmente a velocidade do obturador.

1. Regule o selector de modo para (Prioridade obturador).

1. Rode a roda de controlo para seleccionar o valor da velocidade do obturador.

- Pode seleccionar uma velocidade do obturador de 1/2000 segundos a 30 segundos.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Acerca da velocidade do obturador
Quando regula a velocidade do obturador mais rápida, motivos em movimento como pessoas a correr, carros ou salpicos de água, etc. parecem parados.
Quando regula a velocidade do obturador mais lenta, aparecem rastos de motivos em movimento como a corrente de um rio, etc. Pode fotografar imagens de acção ao vivo mais naturais.
Notas

- Quando a velocidade do obturador for rápida, a quantidade de luz do flash pode ser insuficiente mesmo se disparar o flash.

- Se não for obtida exposição adequada depois de efectuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

- Velocidade do obturador de 0,4 segundos ou mais está indicada por [˝], por exemplo, 0,4˝.

- Quando regular a velocidade do obturador para mais lenta, recomenda-se o uso de um tripé para prevenir os efeitos da vibração.

- Se seleccionar velocidades de obturador lentas, demora tempo a processar os dados.

Tópico Relacionado
Funções não disponíveis em alguns modos GRAV
Itens do menu de fotografia fixa indisponíveis em alguns modos GRAV
Voltar ao topo