Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Usar itens do MENU (Fotografia) > Menu personalizado > Anel de Controlo

## Anel de Controlo

Defina as funções utilizadas frequentemente para o Anel de Controlo.

1. MENU 2 [Anel de Controlo] modo desejado

| Standard | Atribui funções recomendadas para cada modo de fotografia.
| Comp. exposição/ISO/Equil brancos/Modo criativo/Efeito de imagem/Zoom/Velocid. Obturador/Abertura | Atribui a função que definiu.
| Não definido | Não atribui funções.

Modo de fotografia | Funções atribuídas quando [Anel de Controlo] estiver regulado para [Standard].
(Auto inteligente) | Zoom
(Auto superior) | Zoom
(Programa auto) | Comutação de programa
(Prioridade abertura) | Abertura
(Prioridade obturador) | Velocid. Obturador
(Exposição manual) | Abertura
(Fotogr. com varrimento) | Direcção de fotografia
(Selecção de cena) | Selecção de cena

Notas

- Quando [Modo de Focagem] estiver regulado para [Foc.Man.Direc] ou [Focagem man.], a função atribuída ao Anel de Controlo não pode ser rechamada. O Anel de Controlo é usado para focagem manual.

Tópico Relacionado
Utilização do Anel de Controlo
Voltar ao topo