Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções/Acerca desta câmara > Precauções > Precauções

## Precauções

Cópia de segurança do cartão de memória
Não use/guarde a câmara nos seguintes lugares
Sobre o transporte
Sobre as temperaturas de operação
Sobre a condensação de humidade
Funções incorporadas nesta câmara
O que é 1080 60p/50p?
Sobre a compatibilidade dos dados da imagem
Notas quando reproduzir filmes noutros dispositivos
Notas sobre o ecrã e lente
Notas sobre o flash

### Cópia de segurança do cartão de memória

Não desligue a câmara, não remova o pack de baterias nem remova o cartão de memória enquanto a luz de acesso estiver acesa. Caso contrário, o cartão de memória pode ser danificado. Certifique-se de que faz uma cópia de segurança para proteger os seus dados.

### Não use/guarde a câmara nos seguintes lugares

- Num local extremamente quente, frio ou húmido
  Em locais tais como num automóvel estacionado ao sol, o corpo da câmara pode ficar deformado e isso pode causar um mau funcionamento.

- Guardar sob a luz solar directa e perto de um aquecedor
  O corpo da câmara pode ficar sem cor ou deformado e isso pode causar mau funcionamento.

- Em local sujeito a vibração oscilante

- Perto de um local com forte magnetismo

- Em locais com areia ou poeira
  Tenha cuidado para não deixar areia ou pó entrar na câmara. Pode causar mau funcionamento da câmara e em certos casos este mau funcionamento não poderá ser reparado.

### Sobre o transporte

Não se sente numa cadeira ou outro local com a câmara no bolso traseiro das suas calças ou saia, caso contrário pode provocar mau funcionamento ou danificar a câmara.

### Sobre as temperaturas de operação

A sua câmara foi concebida para utilização em temperaturas entre 0°C e 40°C. Não se recomenda a fotografia em locais extremamente frios ou quentes que excedam esta variação.

### Sobre a condensação de humidade

- Se a câmara for deslocada directamente de um local frio para um local quente, pode ocorrer condensação de humidade no interior ou exterior da câmara. Esta condensação de humidade pode causar mau funcionamento da câmara.

- Se ocorrer condensação de humidade, desligue a câmara e espere cerca de uma hora para a humidade se evaporar. Note que se tentar fotografar com condensação de humidade dentro das lentes, não será capaz de gravar imagens nítidas.

### Funções incorporadas nesta câmara

- Este manual descreve as funções de dispositivos compatíveis com 1080 60i e dispositivos compatíveis com 1080 50i.
  Para verificar se a sua câmara é um dispositivo compatível com 1080 60i ou dispositivo compatível com 1080 50i, procure as seguintes marcas na parte inferior da câmara.

- Dispositivo compatível com 1080 60i: 60i

- Dispositivo compatível com 1080 50i: 50i

### O que é 1080 60p/50p?

- Ao contrário dos modos de gravação normal até agora, que gravam num método de entrelaçamento, esta câmara grava usando um método progressivo. Isso aumenta a resolução e oferece uma imagem mais suave e mais realista.

### Sobre a compatibilidade dos dados da imagem

- A câmara está conforme a norma universal DCF (Design rule for Camera File system) criada pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

- A Sony não garante que a câmara reproduza imagens gravadas ou editadas com outro equipamento ou que outro equipamento reproduza imagens gravadas com a câmara.

### Notas quando reproduzir filmes noutros dispositivos

- Esta câmara usa MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para gravação no formato AVCHD. Filmes gravados com esta câmara no formato AVCHD não podem ser reproduzidos pelos seguintes dispositivos.

- Outros dispositivos compatíveis com o formato AVCHD que não suportam High Profile

- Dispositivos incompatíveis com o formato AVCHD

Esta câmara usa também MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile para gravação de formato MP4. Por essa razão, os filmes gravados com esta câmara no formato MP4 não podem ser reproduzidos em dispositivos que não aqueles que suportam MPEG-4 AVC/H.264.

- Pode reproduzir um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD) apenas em dispositivos de reprodução no formato AVCHD. Um leitor ou gravador de DVDs não consegue reproduzir um disco gravado com qualidade de imagem de alta definição (HD) porque não é compatível com o formato AVCHD. Além disso, se inserir um disco com qualidade de imagem de alta definição (HD) gravado no formato AVCHD num leitor ou gravador de DVDs, pode não ser capaz de ejectar o disco.

- Filmes gravados no formato 1080 60p/1080 50p podem ser reproduzidos apenas em dispositivos que suportem 1080 60p/1080 50p.

### Notas sobre o ecrã e lente

- O ecrã é fabricado usando tecnologia com uma precisão extremamente alta, pelo que mais de 99,99% dos pixéis estão operacionais para utilização efectiva. Contudo, podem aparecer no ecrã alguns pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes (brancos, vermelhos, azuis ou verdes). Estes pontos são o resultado normal do processo de fabrico e não afectam a gravação.

- A exposição do ecrã ou da lente à luz solar directa por longos períodos de tempo pode provocar avarias. Tenha cuidado quando colocar a sua câmara próximo de uma janela ou no exterior.

- Não faça pressão sobre o ecrã. O ecrã pode ficar descolorido e isso pode causar mau funcionamento.

- As imagens podem espalhar-se pelo ecrã num local frio. Não se trata de mau funcionamento.

- Tenha cuidado para não dar pancadas na lente amovível e para não aplicar força nela.

### Notas sobre o flash

- Quando usar o flash, este sai automaticamente.

- Não tape o flash com os seus dedos.

- Não transporte a câmara segurando na unidade do flash, nem use força excessiva sobre ele.

- Se entrar água, pó ou areia na unidade do flash aberta, pode provocar uma avaria.

Voltar ao topo