Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Приор. диафрагмы

## Приор. диафрагмы

Позволяет регулировать масштаб фокусировки или степень расфокусировки фона.

1. Установите диск режимов в положение (Приор. диафрагмы).

1. Вращайте колесико управления для выбора диафрагмы (значения F).

- Значение диафрагмы (значение F) можно выбирать от F1,8 до F11. (При повороте рычажка W/T (увеличение) в сторону T минимальная диафрагма (значение F) увеличится.)

- Скорость затвора регулируется автоматически в диапазоне от 1/2000 секунды до 8 секунд.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

О приоритете диафрагмы
Чем меньше значение диафрагмы (значение F), тем больше диаметр отверстия, через которое проходит свет. Глубина фокусировки уменьшается, и все будет не в фокусе, кроме предметов в узком диапазоне расстояния. Это полезно при съемке портретов и т.п.
Чем больше значение диафрагмы (значение F), тем меньше диаметр отверстия, через которое проходит свет. При этом объекты как вблизи, так и вдали от объектива будут выглядеть отчетливо. Это полезно при съемке ландшафтов и т.п.
Примечания

- Если после выполнения установок надлежащая экспозиция не будет достигнута, на экране будут мигать индикаторы значений установки. Съемка в этих условиях возможна, однако рекомендуется снова отрегулировать значения, при которых будет срабатывать вспышка.

- Яркость изображения на экране может отличаться от реального записанного изображения.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы