Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Использование пунктов MENU (Съемка) > Меню фотосъемки > Режим Фокусировки

## Режим Фокусировки

Выбор способа фокусировки в зависимости от перемещения объекта.
Режим AF устанавливается для функции “Автофокусировка” (AФ), при которой фокусировка регулируется автоматически.

1. MENU 2 [Режим Фокусировки] нужный режим

| (Покадровая АФ) | Фотоаппарат фиксирует фокусировку после достижения регулировки фокусировки. Используйте опцию [Покадровая АФ], если объект неподвижен.
| (Непрерывная АФ) | Фотоаппарат продолжает выполнять фокусировку, пока кнопка затвора удерживается наполовину нажатой. Используйте эту опцию, если объект движется.
| (Прямая РФ) | Позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку.
| (Ручной фокус) | Ручная регулировка фокусировки.

### Использование [Прямая РФ]/[Ручной фокус]

1. MENU 2 [Режим Фокусировки] [Прямая РФ] или [Ручной фокус]

1. Настройка фокусировки путем поворота кольца управления.

- Используйте функцию выделения контура, [Фокусиров. лупа] или [Помощь для РФ] для облегчения регулировки фокусировки.

- Если опция [Режим Фокусировки] установлена в положение [Прямая РФ], автофокусировка включается при нажатии кнопки затвора наполовину.

Фокусировка с помощью установки [Прямая РФ]
Использование опции [Прямая РФ] позволяет одновременно использовать ручную фокусировку и автофокусировку следующим образом.

- После автофокусировки выполните ручную регулировку фокусировки.

Эффективно, если нужно точно отрегулировать фокусировку. Удерживайте кнопку затвора наполовину нажатой, а затем поворачивайте кольцо управления.

- Предварительно отрегулируйте фокусировку вручную, а затем воспользуйтесь автофокусировкой.

Эффективно при фокусировке на объектах, находящихся ближе к заднему краю сцены, поскольку эти объекты обычно оказываются не в фокусе при использовании автоматической регулировки фокусировки.
Примечания

- При установке слишком близкого фокусного расстояния на изображении могут отобразиться пыль или отпечатки пальцев на объективе. Протрите объектив мягкой тканью и т.п.

- После изменения способа фокусировки установленное расстояние фокусировки будет очищено.

Смежная тема
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Уров. выделения контуров
Функция центр. кнопки
Помощь для РФ
В начало страницы