Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Программное авто

## Программное авто

Позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и значения диафрагмы). Вы также можете выбрать различные установки при помощи меню.

1. Установите диск режимов в положение (Программное авто).

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

### Программное смещение

Вы можете изменять комбинацию диафрагмы (значение F) и скорости затвора, сохраняя экспозицию фиксированной, когда вспышка установлена в положение [Вспышка выкл].

1. Поверните колесико управления.

Индикация “” на экране изменится на индикацию “ ”, а режим съемки изменится на режим программного смещения.

1. Вращайте колесико управления для выбора комбинации диафрагмы (значения F) и скорости затвора.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

Для отмены программного смещения вращайте колесико управления, чтобы вернуть индикацию в положение “”.
Примечания

- В зависимости от окружающего освещения программное смещение может не использоваться.

- Для отмены сделанной настройки установите диск режимов в одно из положений, отличное от “”, или выключите питание.

- При изменении освещенности диафрагма (значение F) и скорость затвора также будут изменяться с сохранением величины смещения.

- При изменении установки [Режим вспышки] программное смещение отменяется.

Смежная тема
Функции, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
Пункты меню фотосъемки, недоступные в некоторых режимах ЗАПИСИ
В начало страницы