Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > Long Exposure NR

## Long Exposure NR

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1/3 sekundy alebo nižšiu (snímanie s dlhou expozíciou), potlačenie šumu bude zapnuté rovnako dlho ako otvorenie uzávierky. Táto funkcia slúži na potlačenie zrnitého šumu typického pre dlhú expozíciu.

1. MENU 4 [Long Exposure NR] požadovaný režim

| On | Potlačenie šumu sa aktivuje počas celého trvania otvorenia uzávierky. Keď prebieha potlačenie šumu, bude sa zobrazovať hlásenie a nebude možné nasnímať ďalší záber. Túto možnosť zvoľte pri uprednostnení kvality záberu.
| Off | Nepoužíva sa [Long Exposure NR]. Túto možnosť zvoľte pri uprednostnení načasovania snímania.

Poznámky

- Aj keď sa [Long Exposure NR] nastaví na [On], potlačenie šumu nebude dostupné v nasledujúcich situáciách:

- V [Cont. Shooting]

- V [Spd Priority Cont.]

- V [Bracket: Cont.]

- Keď je [Scene Selection] nastavená na (Sports Action) alebo (Hand-held Twilight)

- V režime [Sweep Shooting]

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok