Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Pred používaním > Popis jednotlivých častí a zoznam ikon zobrazených na displeji > Zoznam ikon zobrazených na displeji

## Zoznam ikon zobrazených na displeji

Zoznam ikon režimov snímania
Zoznam ikon režimov prezerania
Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu.
Zobrazenie displeja je možné zmeniť pomocou na otočnom ovládači.

### Zoznam ikon režimov snímania

Zobrazenie | Význam
| Režim snímania
| Vyvolanie pamäte
| Pamäťová karta/Odosielanie
100 | Počet voľných záberov
| Zobrazovací pomer statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Veľkosť statických záberov
| Kvalita obrazu statických záberov
| Rýchlosť snímania videozáznamov
| Režim snímania videozáznamov
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Ikona rozpoznania scény
| Výber scény
| Ikona prekrytia
| Prebieha nabíjanie blesku
| AF iluminátor
| Počas snímania videozáznamu sa nezaznamenáva zvuk.
| Potlačenie šumu vetra
| SteadyShot
| SteadyShot výstraha
| Snímač pádu je vypnutý
| Dátum zápisu
| Funkcia ovládacieho krúžku
| Funkcia otočného ovládača
| Upozornenie na prehrievanie
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Zrušenie priblíženia záberu
| Digitálny zoom
| Zápis do vyrovnávacej pamäte
CAPTURE | Prenos statických záberov
| Snímanie statických záberov je nedostupné
| Kruh bodového merania
C:32:00 | Samodiagnostické zobrazenie
| Vodorovná poloha

Zobrazenie | Význam
| Režim spôsobu snímania
| Režim merania
| Režim blesku/Redukcia efektu červených očí
| Korekcia zábleskovej expozície
| Režim zaostrovania
7500K A5 G5 | Vyváženie bielej farby
| Oblasť automatického zaostrovania
| DRO/Auto HDR
| Efekt mäkšieho podania pleti
| Kreatívny štýl
| Rozpoznanie tváre/Snímanie úsmevu
| Efekt snímky
| Auto Port. Framing
| Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu

Zobrazenie | Význam
Tracking focus | Sprievodca funkciou Tracking focus.
REC 0:12 | Čas záznamu videozáznamu (m:s)
| Stav zaostrenia
1/250 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
±0.0 | Manuálne meranie
±0.0 | Korekcia expozície
ISO400 | Číslo ISO
| Uzamknutie automatickej expozície
| Indikátor rýchlosti uzávierky
| Indikátor clony
| Histogram

### Zoznam ikon režimov prezerania

Zobrazenie | Význam
| Pamäťová karta/Odosielanie
| Režim prezerania
100-0003 | Číslo priečinka-súboru
| Zobrazovací pomer statických záberov
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Veľkosť statických záberov
| Kvalita obrazu statických záberov
| Rýchlosť snímania videozáznamov
| Režim snímania videozáznamov
| Formát súboru
| Ochrana
| Poradie tlače (DPOF)
| Zostatkový stav akumulátora
| Upozornenie na takmer vybitý akumulátor
| Upozornenie na prehrievanie
| Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
| Záber Auto Port. Framing

Zobrazenie | Význam
| Chyba Picture Effect
| Chyba záberu Auto HDR
1/250 | Rýchlosť uzávierky
F3.5 | Hodnota clony
ISO400 | Číslo ISO
2012-1-1 10:37 dopoludnia | Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere
3/7 | Číslo záberu/Počet záberov nasnímaných v rámci zvoleného režimu prezerania

Späť na začiatok