Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > Auto Port. Framing

## Auto Port. Framing

Keď fotoaparát rozpozná a nasníma tvár, zachytený záber sa automaticky oreže tak, aby sa získala optimálna kompozícia. Zaznamenajú sa pôvodný aj orezaný záber. Orezaný záber sa zaznamená s rovnakou veľkosťou ako pôvodný záber.

1. MENU 2 [Auto Port. Framing] požadovaný režim

Farba ikony na displeji sa zmení na zelenú, keď fotoaparát určí, že zachytený záber možno orezať.

- Po nasnímaní sa orezaná oblasť vyznačí rámčekom v prostredí automatickej kontroly záberu.

| (Off) | Nastaví sa to, či sa má alebo nemá použiť [Auto Port. Framing].
| (Auto)

Poznámky

- Záber sa nemusí orezať na optimálnu kompozíciu, a to v závislosti od podmienok pri snímaní.

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok