Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] požadovaný režim

- V prípade, že zvolíte [Multi Frame Noise Reduct.] alebo [ISO AUTO], stlačením na otočnom ovládači zobrazte prostredie nastavenia a potom zvoľte požadovanú hodnotu.

| (Multi Frame Noise Reduct.) | Fotoaparát prekryje nepretržité zábery tak, aby sa získal záber s menším šumom. Stlačením na otočnom ovládači zobrazte prostredie nastavenia a potom zvoľte požadovanú hodnotu od ISO AUTO, 200 do 25600 pomocou /.
| (ISO AUTO) | Fotoaparát nastavuje citlivosť ISO automaticky na základe podmienok okolitého osvetlenia. Môžete nastaviť maximálnu a minimálnu hodnotu citlivosti ISO pre režim [ISO AUTO]. Stlačením zobrazte prostredie nastavenia.
| 80/100/125/200/400/800/1600/3200/6400 | Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu).

Úprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície)
Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO.
Vysoká citlivosť ISO
Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky.
Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum.
Nízka citlivosť ISO
Zaznamená jemnejší záber.
Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší.
Poznámky

- Nie je možné zvoliť [ISO AUTO], keď je fotoaparát nastavený na [Manual Exposure]. [ISO 125] je pôvodné nastavenie.

- Keď je [ISO] nastavená na hodnotu nižšiu ako ISO 125, rozsah jasu objektu, ktorý je možné nasnímať (dynamický rozsah), sa môže zmenšiť.

- Pre videozáznamy je dostupná hodnota od ISO 125 do ISO 3200.

- Keď je [ISO] nastavená na [Multi Frame Noise Reduct.], fotoaparát vykoná prekrytie záberov. Zaznamenanie záberu bude trvať dlhšie a blesk sa neuvedie do činnosti.

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Späť na začiatok