Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Snímanie > Snímanie statických záberov > Snímanie statických záberov

## Snímanie statických záberov

1. Otočný prepínač režimov nastavte na (Intelligent Auto).

1. Fotoaparát držte pevne tak, ako je zobrazené na obrázku.

- Nezakrývajte blesk prstami.

1. Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite.

Keď je záber zaostrený, zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor ( alebo ).
Indikátor zaostrenia
svieti: Záber je zaostrený.
svieti: Záber je zaostrený. Poloha zaostrenia sa zmení tak, aby vyhovovala pohybu snímaného objektu.
svieti: Fotoaparát je v procese zaostrovania.
bliká: Zaostrovanie bolo neúspešné.

- Najkratšia vzdialenosť pri snímaní je približne 5 cm (W), 55 cm (T) (od objektívu).

1. Zatlačte spúšť nadoraz.

- Nezakrývajte časť (A) uvedenú na obrázku.

- Pri použití blesku sa blesk (B) vysunie automaticky.

Postup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť

- Keď fotoaparát nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bude blikať, pričom sa neozve žiadna zvuková signalizácia. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia. [Detaily]

- Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách:

- Je tma a snímaný objekt je ďaleko.

- Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný.

- Snímaný objekt sa nachádza za sklom.

- Objekt sa rýchlo pohybuje.

- Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy.

- Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla.

Súvisiaca téma
Prezeranie statických záberov
Image Size
Späť na začiatok