Návod pre používateľa Cyber-shot
Tlač
Úvodná strana > Používanie položiek MENU (Snímanie) > Ponuka režimu snímania statických záberov > Focus Mode

## Focus Mode

Zvolí sa spôsob zaostrovania vhodný pre pohyb snímaného objektu.
AF je skratka pre výraz „Auto Focus“, ktorý označuje funkciu automatického nastavenia zaostrenia.

1. MENU 2 [Focus Mode] požadovaný režim

| (Single-shot AF) | Po dosiahnutí nastavenia zaostrenia sa zaostrenie uzamkne. Použite [Single-shot AF], keď je snímaný objekt nehybný.
| (Continuous AF) | Fotoaparát pokračuje v zaostrovaní, pokiaľ je tlačidlo spúšte stlačené do polovice. Túto možnosť použite v prípade, že je snímaný objekt v pohybe.
| (DMF) | Umožňuje použiť kombináciu manuálneho a automatického zaostrovania.
| (Manual Focus) | Zaostrenie sa nastavuje manuálne.

### Použitie [DMF]/[Manual Focus]

1. MENU 2 [Focus Mode] [DMF] alebo [Manual Focus]

1. Zaostrenie nastavte otočením ovládacieho krúžku.

- Na jednoduchšie nastavenie zaostrenia použite funkciu zvýraznenia obrysu, [Focus Magnifier] alebo [MF Assist].

- Keď je [Focus Mode] nastavený na [DMF], automatické zaostrovanie sa aktivuje po stlačení tlačidla spúšte do polovice.

Zaostrovanie pomocou nastavenia [DMF]
Použitie [DMF] umožňuje využiť kombináciu manuálneho a automatického nastavenia zaostrenia nasledovne.

- Po automatickom zaostrení vykonajte jemné doladenie zaostrenia manuálne.

Táto funkcia je účinná pri zaostrovaní v úzkom rozsahu. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a potom otočte ovládací krúžok.

- Zaostrenie nastavte manuálne vopred a potom použite automatické zaostrovanie.

Tento spôsob je účinný pri zaostrovaní na objekty, ktoré smerujú do zadnej časti scény, pretože takéto objekty zvyknú byť pri použití automatického nastavenia zaostrenia rozostrené.
Poznámky

- Ak sa nastaví veľmi malá vzdialenosť zaostrenia, na zábere sa môžu zobraziť prach alebo otlačky prstov nachádzajúce sa na objektíve. Objektív utrite mäkkou handričkou, atď.

- Po zmene spôsobu zaostrovania sa vami nastavená vzdialenosť zaostrenia zruší.

Súvisiaca téma
Položky ponuky režimu snímania statických záberov, ktoré nie sú v niektorých režimoch snímania REC dostupné
Peaking Level
Func. of Center Button
MF Assist
Späť na začiatok