Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Stillbildstagningsmenyn > Vitbalans

## Vitbalans

För att lagra den grundläggande vita färgen i [Lagra spec.inst.]-läget
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena. Använd den här funktionen om färgerna ser konstiga ut i bilden.

1. MENU 3 [Vitbalans] önskat läge

- I alla de andra [Vitbalans]-lägena än [F.temp./filter] går det att finjustera färgtonerna efter behov. Tryck på på styrratten för att tända inställningsskärmen, och justera sedan färgtonerna med hjälp av ///.

- Färgtonerna går att finjustera i riktning mot grönt (G)/magenta (M)/blått (B)/gult (A).

| (Autom.vitbal.) | Används för att ställa in vitbalansen automatiskt så att färgerna ser naturliga ut.
| (Dagsljus) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena utomhus en vacker dag, eller för kvällsscener, nattscener, neonljus, fyrverkerier, mm.
| (Skugga) | Används för att ställa in vitbalansen för en plats i skuggan.
| (Molnigt) | Används för att ställa in färgtonerna efter förhållandena en molnig dag eller på en plats i skuggan.
| (Glödlampa) | Används för att ställa in färgtonerna för glödlampsbelysning, eller stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
| (Lysrör: varmt Vitt) (Lysrör: kallt Vitt) (Lysrör: dagsljus Vitt) (Lysrör: Dagsljus) | [Lysrör: varmt Vitt]: Används för att ställa in vitbalansen för varm vit lysrörsbelysning. [Lysrör: kallt Vitt]: Används för att ställa in vitbalansen för sval vit lysrörsbelysning. [Lysrör: dagsljus Vitt]: Används för att ställa in färgtonerna för dagsljusvit lysrörsbelysning. [Lysrör: Dagsljus]: Används för att ställa in vitbalansen för dagsljusvit lysrörsbelysning.
| (Blixt) | Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
| (F.temp./filter) | Används för att justera färgtemperaturen i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som CC-filter (färgkorrigeringsfilter) för fotografering. När man trycker på går det att ställa in färgtemperaturen med hjälp av /. När man trycker en gång till på tänds en fininställningsskärm.
| (Special) | Används för att hålla vitbalansen fast inställd på en viss inställning i förhållande till ljuskällan. Använd det här läget när det inte går att få rätt färger i [Autom.vitbal.]-läget eller de andra lägena.
| (Lagra spec.inst.) | Används för att lagra den grundläggande vita färg som ska användas i [Special]-läget.

Belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Färgtonerna justeras automatiskt, men det går även att justera dem för hand med hjälp av vitbalansfunktionen.
Dagsljus (vitt som standard)
Molnigt (blåaktigt)
Lysrör (grönaktigt)
Glödlampsbelysning (rödaktigt)

### För att lagra den grundläggande vita färgen i [Lagra spec.inst.]-läget

1. MENU 3 [Vitbalans] [Lagra spec.inst.]

1. Håll kameran så att det vita området helt täcker AF-området i mitten av skärmen, och tryck sedan ner avtryckaren.

Slutaren klickar till och de kalibrerade inställningarna (färgtemperatur och färgfilter) visas.

1. Tryck på på styrratten.

Bildskärmen återgår till tagningsinformationsskärmen, medan den specialinställda vitbalansen hålls kvar i minnet.

- Den specialinställda vitbalansinställningen som registreras på det här sättet fortsätter att gälla ända tills en ny inställning registreras.

Observera

- Om meddelandet ”Fel vid anpassad vitbalans” tänds betyder det att värdet är utanför det förväntade området. (Till exempel om blixten används för ett motiv på väldigt nära håll eller när det finns ett väldigt ljust motiv i bilden.) Om du registrerar det värdet blir -indikatorn gul på tagningsinformationsskärmen. Det går visserligen att ta bilder i det läget, men vi rekommenderar att du ställer in vitbalansen igen för att få ett mer korrekt vitbalansvärde.

- Undvik att skaka eller stöta till kameran medan den grundläggande vita färgen lagras.

- Om blixten används när man trycker på avtryckaren registreras en specialvitbalans där blixtljuset tas med i beräkningen. Använd i så fall blixten även i fortsättningen när du tar bilder.

Relaterade ämnen
Punkter på stillbildstagningsmenyn som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst