Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > DISP (Visa innehåll)

## DISP (Visa innehåll)

Histogramvisning

1. Tryck på (Visa innehåll) på styrratten och välj sedan önskat läge.

- De möjliga lägena går att ställa in med hjälp av MENU 1 [DISP-knapp (skärm)].

#### I tagningsläge

Grafisk display | Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info | Tagningsinformation visas.
Visa ingen info. | Ingen tagningsinformation visas.
Nivå | En indikator visas som anger kamerans lutningsvinkel åt vänster eller höger. När kameran hålls plant blir denna indikator grön.
Histogram | Ljusfördelningen visas grafiskt (i form av ett histogram). Detta läge går att ställa in genom att välja MENU 1 [DISP-knapp (skärm)] [Histogram].

#### I uppspelningsläge

Visa info. | Tagningsinformation visas.
Histogram | Histogrammet och tagningsinformationen visas.
Visa ingen info. | Ingen tagningsinformation visas.

Grafisk visning
Med grafisk visning visas slutartiden och bländarvärdet grafiskt i bilden, så att exponeringssystemet går lättare att förstå. Slutartidsmätaren och bländarvärdesmätaren visar de nuvarande värdena.
A: Slutartid
B: Bländarvärde

### Histogramvisning

Ett histogram är ett diagram som visar bildens ljusstyrka. Om diagrammet är skevt åt höger betyder det att bilden är ljus (A), och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk (B).

1. Välj MENU 1 [DISP-knapp (skärm)].

1. Bocka för [Histogram], och tryck sedan på MENU-knappen.

1. Tryck upprepade gånger på (Visa innehåll) i tagningsläget tills histogrammet visas.

Observera

- Histogrammet tänds även vid visning av en enda bild, men då går det inte att justera exponeringen.

- Histogrammet visas inte i följande fall:

- Under inspelning/uppspelning av filmer

- Under tagning i [Panoreringstagning]-läget eller under uppspelning av panoramabilder

- Det kan vara stor skillnad mellan histogrammet som visas vid tagningen och histogrammet som visas vid uppspelningen i följande fall:

- När blixten utlöses

- När en väldigt lång eller kort slutartid är inställd

- Det kan hända att inget histogram visas för bilder som är tagna med andra kameror.

Relaterade ämnen
DISP-knapp (skärm)
Tillbaka till överst