Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Tagning > Hur man använder de olika tagningsfunktionerna > Matningsläge

## Matningsläge

Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern
Det går att ställa in olika matningslägen, som t.ex. kontinuerlig tagning, tagning med självutlösare och gaffling. Det går även att välja [Matningsläge] via MENU-skärmen.

1. Tryck på / (Matningsläge) på styrratten.

1. Välj önskat läge med styrratten.

- Välj detaljerade inställningar med hjälp av / om det finns några sådana möjligheter för valt läge.

| (Enkeltagning) | Kameran tar en enda bild utan att använda självutlösaren.
| (Kontinuerlig tagning) | Kameran fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
| (Kont. matn. s.tid.) | Kameran fortsätter att ta bilder på hög hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Skärpan och ljusstyrkan som ställs in för den första bilden används sedan även för de efterföljande bilderna.
| (Självutlösare) | Används för att ställa in självutlösaren på en fördröjning på 2 eller 10 sekunder. När man trycker ner avtryckaren blinkar självutlösarlampan och det piper ända tills slutaren utlöses. För att avbryta tagningen trycker man på / igen.
| (Självporträtt) | Självutlösaren ställs in på självporträtt-timerläget. När kameran har upptäckt det inställda antalet ansikten hörs det ett pip och sedan utlöses slutaren efter 2 sekunder.
| (Självutlös. (kont)) | Kameran tar en serie bilder i 10 sekunder från och med det att man trycker på avtryckaren. Antalet bilder går att ställa in på tre eller fem.
| (Gaffling: Kont.) | Kameran tar en serie på tre bilder med olika ljusstyrka. Det går att ställa in gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna).
| (Vitbalansgaffl.) | Kameran tar en serie på tre bilder med olika ljusstyrka i enlighet med valda inställningar för vitbalans, färgtemperatur och färgfilter. Gafflingssteget (skillnaden mellan bilderna) går att ställa in på [Lo] eller [Hi].

Tips för att förhindra suddiga bilder.
Om du flyttar på händerna eller kroppen medan du håller i kameran och trycker på avtryckaren leder det till skakningsoskärpa.
Risken för skakningsoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används, som t.ex. i (Nattporträttläget) eller (Nattmotivsläget).
Minska risken för skakningsoskärpa genom att använda 2-sekunderssjälvutlösaren och hålla armarna tryckta mot kroppen efter att du har tryckt på avtryckaren.
Observera

- När punkten [Matningsläge] är inställd på [Självutlös. (kont)] eller [Gaffling: Kont.], ställs punkten [Blixtläge] in på [Blixt av].

- Om batterierna blir för svaga eller minneskortet blir fullt avbryts bursttagningen.

### Automatisk tagning med hjälp av självporträtt-timern

Rikta objektivet mot dig själv så att valt antal ansikten visas på skärpen. Slutaren utlöses automatiskt. Flytta inte kameran efter det att pipet hörs.

- Det går även att ta en bild genom att trycka på avtryckaren under denna manöver.

Relaterade ämnen
Matningsläge
Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen
Tillbaka till överst