Bruksanvisning för Cyber-shot
Skriv ut
Försida > Hur man använder MENU-punkterna (tagning) > Stillbildstagningsmenyn > Klarbildszoom

## Klarbildszoom

Total zoomförstoringsgrad när [Klarbildszoom] är valt (inklusive optisk zoom upp till 3,6×)
Med hjälp av [Klarbildszoom] går det att förstora bilden med nästintill ursprunglig bildkvalitet under tagning av stillbilder.
Kameran zoomar först in bilden med ursprunglig bildkvalitet, beroende på vald bildstorlek.
När punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På] går kameran automatiskt över till [Klarbildszoom] när zoomområdet utan försämring av den ursprungliga bildkvaliteten överskrids.

1. MENU 4 [Klarbildszoom] önskat läge

| På | Bilden zoomas in med nästintill ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek. Kameran går över till [Klarbildszoom] inom det område där visas.
| Av | [Klarbildszoom] används inte.

Observera

- Ställ in både [Klarbildszoom] och [Digital zoom] på [Av] för att bara zooma in bilden inom det område där den ursprungliga bildkvaliteten kan bibehållas. [Mer information]

- [Klarbildszoom]-funktionen fungerar inte i följande fall:

- I filmläget

- I [Panoreringstagning]-läget

- När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

- När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontinuerlig tagning], [Kont. matn. s.tid.], [Självporträtt], [Självutlös. (kont)] eller [Gaffling: Kont.].

- När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].

- När punkten [ISO] är inställd på [Multi Frame brusred.].

- Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Klarbildszoom].

### Total zoomförstoringsgrad när [Klarbildszoom] är valt (inklusive optisk zoom upp till 3,6×)

Vilka förstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på bildstorleken.

#### När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

Bildstorlek | Maximal förstoringsgrad
L: 20M | Ca. 7,2×
M: 10M | Ca. 10×
S: 5.0M | Ca. 14×

Tillbaka till överst